ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений 
в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 12, пунктом 2 статьи 18, пунктом 2 статьи 19, пунктом 2 статьи 20, пунктом 1 статьи 21, пунктом 3 статьи 23, пунктом 1 статьи 24, пунктом 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.07.2000 № 554, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России  29.01.2021, регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2026 и действует 
до 01.03.2027.

А.Ю. Попова

Приложение
к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от                         №

Изменения, вносимые в санитарные правила и нормы 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

1.	В таблице 1.1 главы I:
1) в наименовании:
в столбце 5 слова «Концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20 - 30 минут – максимальная разовая» заменить словами «максимальная разовая»;
в столбце 6 слова «Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов – среднесуточная» заменить словами «среднесуточная»; 
в столбце 7 слова «Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не менее 1 года) воздействии – среднегодовая» заменить словами «среднегодоваян»;
2) в строке 5 столбца 6 дополнить цифрой «0,06»;
3) в строке 38 столбца 7 цифру «0,005» заменить цифрой «0,009»;
4) в строке 62:
столбца 6 дополнить цифрами «0,00001»; 
столбца 7 цифру «0,00004» заменить цифрой «0,00001»;
5) в строке 91 столбца 7 цифру «0,003» заменить цифрой «0,002»;
6) в строке 109 столбца 7 цифру «0,00007» признать утратившей силу;
7) в строке 146 столбца 2 слова «2-Гидроксибензамид (2-гидроксибензамид[br]» заменить словами «2-Гидроксибензамид»;
8) в строке 148 столбца 7 цифру «0,003» заменить цифрой «0,006»;
9) в строке 155 столбца 2 слова «1-Гидрокси-4-хлорбензол (1-гидрокси-4-хлорбензол)» заменить словами «1-Гидрокси-4-хлорбензол»;
10) в строке 194 столбца 2 слова «1,2-Диметилбензол (Метилтолуол; 1,2-ксилол)» заменить словами «1,2-Диметилбензол (2-Метилтолуол; 1,2-ксилол)»;
11) в строке 236 столбца 7 цифру «0,2» заменить цифрой «0,4б»; 
12) в строке 242 столбца 7 цифру «0,4» заменить цифрой «0,009б»;
13) в строке 276:
столбца 2 слова «диКалий водородфосфат тригидрат (калий фосфорнокислый двузамещенный 3-х водный)/в пересчете на калий/(Калий сернокислый)» заменить словами «диКалий гидрофосфат, тригидрат (дикалиевая соль ортофосфорной кислоты, калий ортофосфат кислый, калий гидрофосфат, калий фосфорнокислый двузамещенный 3-х водный/пересчете на калий)»; 
столбца 3 цифру «7778-80-5» заменить цифрой «16788-57-1»;
14) в строке 312 столбца 7 цифру «0,2» заменить цифрой «0,5»;
15) в строке 319 столбца 2 слова «Метилацетилен алленовая фракция (МАФ)» заменить словами «Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ)»;
16) в строке 321 столбца 6 дополнить цифрой «0,4»;
17) в строке 363 столбца 2 слова «2-Метил-(M-этиламино)бензол (1-(Этиламино)-2-метилбензол; 2-этиламинотолуол)» заменить словами «2-Метил-(N-этиламино)бензол (1-(Этиламино)-2-метилбензол; 2-этиламинотолуол)»;
18) в строке 453 столбца 7 цифру «0,001» заменить цифрой «0,002б»;
19) в строке 464 столбца 6 слова «од» заменить цифрой «0,1»;
20) в строке 478 столбца 7 цифру «0,00003» заменить цифрой «0,0003»;
21) в строке 485 столбца 2 слова «Ртуть хлорид /в пересчете на ртуть/ (ртуть бихлорид; ртуть (II) хлорная)» заменить словами «Ртуть хлорид (в пересчете на ртуть)»;
22) в строке 500 столбца 2 слова «Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13%» заменить словами «Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропантиола 38 - 47%, вторбутантиола 7 - 13%»;
23) в строке 503:
столбца 5 цифру «0,1к» заменить цифрой «0,1л»; 
столбца 6 цифру «0,03л» заменить цифрой «0,03м»;
24) в строке 520 столбца 2 слова «Тетрафторэтилен (Тетрафторэтилен)» заменить словами «Тетрафторэтилен»;
25) в строке 523 столбца 7 цифру «0,002» заменить цифрой «0,004»;
26) в строке 525 столбца 7 цифру «0,02» заменить цифрой «0,04»;
27) в строке 547 столбца 7 цифру «0,05» заменить цифрой «0,13б»;
28) в строке 550 столбца 2 слова «Углерод (Пигмент черный)» заменить словами «Углерод (сажа, пигмент черный)»;
29) в строке 559 столбца 3 цифру «52645-53-1» признать утратившей силу;
30) в строке 580 столбца 7 цифру «0,02» заменить цифрой «0,04»;
31) в строке 583 столбца 7 цифру «0,06» заменить цифрой «0,05»;
32) в строке 585 столбца 6 цифру «0,007» признать утратившей силу;
33) в строке 594 столбца 2 слова «2-Хлорпропен (; бета-Хлорпропилен; изопропенил хлористый)» заменить словами «2-Хлорпропен (бета-Хлорпропилен; изопропенил хлористый)»;
34) в строке 602 столбца 7 цифру «0,1» дополнить сноской «б»;
35) строку 603 таблицы 1.1 изложить в следующей редакции:
«
№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Предельно допустимые концентрации, мг/м3	Направленность биологического действия загрязняющего вещества - лимитирующий показатель вредности	Класс опасности	
				макси-мальная разовая	средне-суточная	средне-годоваян			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
603	Хлорэтен (Хлорэтилен; этенилхлорид; хлористый винил; хлористый этилен; монохлорэтен)к   	75-01-4	C2H3Cl	0,1	0,03	0,01	рез.	1	
»;
36) в строке 604:
столбца 2 слова «Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/» заменить словами «Хром/в пересчете на хрома (VI) оксид/к»;
столбца 7 цифру «0,000008» заменить цифрой «0,00001»;
37) в строке 624 столбца 2 слова «Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота)» заменить словами «Уксусная кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота)»;
38) в строке 629:
столбца 6 дополнить цифрой «0,002»;
столбца 7 цифру «0,002» признать утратившей силу;
39) в строке 635 столбца 7 цифру «0,04» признать утратившей силу;
40) в строке 693 столбца 3 цифру «152459-95-5» заменить цифрой                      «220127-57-1»;
41) дополнить строками 717–721 в следующей редакции:
«
№ п/п	Наименование вещества	Регистрацион-ный номер CAS	Формула	Предельно допустимые концентрации, мг/м3	Направленность биологического действия загрязняющего вещества - лимитирующий показатель вредности	Класс опасности	
				макси-мальная разовая	средне-суточная	средне-годоваян			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
717.	Аверсектин  C (смесь 8 авермектинов A1а, A2а, B1а, B2а, A1в, A2в, B1в, B2в)/по авермектину В1а/(10E, 14T, 16E, 2Z)-(1R, 4S, S, 6S, 6R, 8R, 12S, 20R, 21R,24S)-6-[(S)-sec-бутил]-21,24-гидрокси-S,11,13,-22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло-[16,61]-4,8-022,24-пентакоза-0,14,16,22-тетраен-6-спиро-2-(5,6-дигидро-2Н-пиран)-12-ил-2,6-дидеокси-4-2-(2,60-дидеокси-3-0-метил-1-арабиногексапиранозил)-3-0-метиларабиногексапиранозид)	65195-55-3	C48H72O14	-	0,002	-	рез.	2	
718.	4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1-ил]-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он (галоперидол)	52-86-8	С21Н23CIFNO2	выброс запрещен	-	-	
719.	Прегн-4-ен-3,20-диона (прогестерон)	57-83-0	C21H30O2	выброс запрещен	рез.	1	
720.	6-[O-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-10-деглицинамидорилизинг фактора лютеинизирующего гормона (свиного) 2-(аминокарбонил)гидразида ацетат (гозерелина ацетат) 	145781-92-6	C59H84 N18O14·C2H4O2	выброс запрещен
	рез.	1	
721.	N-(3-Хлор-4-фторфенил)-7-метокси-6-[3-(4-морфолинил)пропокси]-4-хиназолинамин (гефитиниб) 	184475-35-2	C22H24ClF N4O3
	выброс запрещен
	рез.	1	
»;
42) Сноски в конце таблицы 1.1 изложить в следующей редакции:
«а – характеризует направленность биологического действия загрязняющего вещества – рефлекторное и (или) резорбтивное;  
б – среднегодовая ПДК установлена на основе дополнительной вероятности развития злокачественных новообразований (рака) у индивидуума на протяжении всей жизни (индивидуальный канцерогенный риск на уровне не более 1 х 10-4 (соответствует 1 дополнительному случаю рака на 10 тысяч населения); 
в – недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяются на аэрозоли органических и неорганических соединений (например, металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов), для которых устанавливаются соответствующие ПДК; 
г – 99 процентиль;
д – Пг/м3, другие диоксины и дибензофураны в единицах М-ТЭФ; 
е – с вероятностью появления 2%; по сумме летучих органических соединений; 
ж – с вероятностью появления 2%; 
з – с вероятностью 2%; 
и – на примере углей Канско-Ачинского месторождения; 
к – канцерогены»; 
л – 98 процентиль; 
м – 95 процентиль; 
н – ПДК с.г. не используются при расчетах размеров санитарно-защитных зон и обосновании нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;
рефл. - рефлекторное действие;
рез. - резорбтивное действие;
рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивное действие.».
2. В таблице 1.2 главы I:
1) в строке 19 столбца 2 слова «4-Амино-N-(амикарбонил)бензолсульфонамид» заменить словами «4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид»;
2) в строке 50 столбца 2 слова «4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамид гидрохлорид (Amidoprocain [br]п-Амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамида моногидрохлорид [br]Novocamid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаинамида [br]Прокаина амида гидрохлорида)» заменить словами «4-Амиино-N-(2-диэтиламиноэтил) бензамид гидрохлорид»;
3)	строки 144, 526, 596, 632, 699, 742, 782, 921, 961, 963, 970, 1143, 1295 признать утратившими силу.
4) в строке 180 столбца 3 цифру «81-07-1» заменить цифрой «81-07-2»; 
5)	 в строке 183 столбца 2 после слова «Бензо(d,e,f)фенантрен» дополнить словом «(Пирен)»;
6) в строке 519 столбца 2 слова «Ди(1-метилэтил)фосфонат» заменить словами «Ди(1-метилэтил)фосфонат (Диизопропилфосфонат)»;
7) в строке 535 столбца 3 дополнить цифрой «2831-60-9»; 
8) в строке 539 столбца 2 слова «Диоксизоль (смесь: 1,2-пропиленгликоль - 40,6%: проксанол 268 - 25,0%; тримекаин - 6,0%; диоксидин - 1,2%; вода - 27,2%) /по пропиленгликолю/» заменить словами «Диоксизоль (смесь: 1,2-пропиленгликоль - 40,6%; проксанол 268 - 25,0%; тримекаин - 6,0%; диоксидин - 1,2%; вода - 27,2%) /по пропиленгликолю/». 
9) в строке 540 столбца 2 слова «3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил)диимино]бис[2,4,6-триодбензойная кислота]» заменить словами «3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил)диимино]бис[2,4,6-трийодбензойная кислота]»;
10) в строке 585 столбца 2 слово «далапон» заменить словами «натрий далапон»;
11) в строке 607 столбца 2 слова «N,N-ДиэтилалкилC6-8оксамат» заменить словами «N,N-Диэтилалкил C6-8 оксамат»;
12) в строке 614 столбца 2 слова «[2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид (Amidoprocain [br]п-Амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамида моногидрохлорид [br]Novocamid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаинамида [br]Прокаина амида гидрохлорида [br]Procamide г)» заменить словами «2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид»;
13) в строке 761 столбца 2 слова «Лаурилдиметилгидроксиэтиламинийхлорид» заменить словами «Лаурилдиметилгидроксиэтиламиний хлорид»;
14) в строке 763 столбца 2 слова «L-Лейцин (L-Норвалин; 4-метил-пентановой кислоты)» заменить словами «L-Лейцин»;
15) в строке 805 столбца 3 дополнить цифрой «109-83-1»;
16) в строке 830 столбца 3 дополнить цифрой «497-26-7»;
17) в строке 852 столбца 2 слова «2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил) пиридина гидрохлорид 3-Гидрокси-4,5-диметилол-альфа-пиколин гидрохлорид, 5-гидрокси-6-метил-3,4-пиридиндиметанол гидрохлорид ()» заменить словами «2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил) пиридина гидрохлорид (3-Гидрокси-4,5-диметилол-альфа-пиколин гидрохлорид, 5-гидрокси-6-метил-3,4-пиридиндиметанол гидрохлорид)»;
18) в строке 908 столбца 2 слова «1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталениел-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид (AY 64043 [br]* Анаприлин [br]* Anapryline [br]* Avlocardyl [br]* Berkolol)» заменить словами «1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталениел-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид»;
19) в строке 913 столбца 2 слова «1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) /по бору/ ()Изопропилметакарборан, 1-(1-метилэтил)-1,7-дикарбакловододекаборан-12, 1-(1-метилэтил)1,7-дикарбаклозододекаборан-12» заменить словами «1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) /по бору/ (Изопропилметакарборан, 1-(1-метилэтил)-1,7-дикарбакловододекаборан-12, 1-(1-метилэтил)1,7-дикарбаклозододекаборан-12)»;
20) в строке 972 столбца 2 слова «1H,3H-Нафто[1,8-c,d]]пиран-1,3-дион (1,8-Нафталевой кислоты ангидрид; нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид)» заменить словами «1H,3H-Нафто[1,8-c,d]пиран-1,3-дион (1,8-Нафталевой кислоты ангидрид; нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид)»;
21) в строке 1039 столбца 3 цифру «17607-20-4» заменить цифрой «140-01-2»;
22) в строке 1053 столбца 3 цифру «79902-63-9» признать утратившей силу; 
23) в строке 1087 столбца 2 слова «Полимеры и сополимеры на основе проп-2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их производных» заменить словами «Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных (полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров)»;
24) в строке 1124 столбца 2 слова «L-Пролин ((S)-пролина [br]2-пирролидинкарбоновой кислоты [br](-)-2-пирролидинкарбоновой кислоты [br]2-пирролидинкарбоновой кислоты, (S))» заменить слвоами «L-Пролин»;
25) в строке 1134 столбца 2 слова «Пропилбутаноат (Бутановой кислоты, пропиловый эфир [br] Пропил бутановой кислоты [br] пропиловый эфир бутират [br] 1-пропил бутират [br] пропилового kyseliny maselne)» заменить словами «Пропилбутаноат»;
26) в строке 1139 столбца 2 слова «3-Пропил-1-[(4-лорфенил)сульфонил]карбамид» заменить словами «3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]карбамид»;
27) в строке 1216 столбца 2 слова «Пыль сухой биомассы штамма Streptomycescinnamonensis НИЦБ 109 /по монензину/» заменить словами «Пыль сухой биомассы штамма Streptomyces cinnamonensis НИЦБ 109 /по монензину/»;
28) в строке 1263 столбца 2 слова «L-Серин ((S)-2-амино-3-гидроксипропионовая кислота[br])» заменить словами «L-Серин»;
29) в строке 1298 столбца 2 слова «Таллий йодид /в пересчете на таллий/ (Иодид таллия (I), иодистый таллий)» заменить словами «Таллий йодид /в пересчете на таллий/ (Йодид таллия (I), йодистый таллий)»;
30) в строке 1416 столбца 2 слова «Три(хлорэтил)фосфат Трихлорэтилфосфат, трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты, трис-бета-хлорэтилфосфат, трис(2-хлорэтил)ортофосфат ()» заменить словами «Три(хлорэтил)фосфат (Трихлорэтилфосфат, трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты, трис-бета-хлорэтилфосфат, трис(2-хлорэтил)ортофосфат)»;
31) в строке 1445:
столбца 2 слова «Фенилтрихлорсилан (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)» заменить словами «Фенилтрихлорсилан»;
столбца 3 цифру «108-95-2» заменить цифрой «98-13-5»;
32) в строке 1460 столбца 2 слова «Феноксиэтановая кислота (феноксиэтановая кислота)» заменить словами «Феноксиэтановая кислота (Феноксиуксусная кислота)»;
33) в строке 1474 столбца 2 слова «Фосфорилхлорид (Фосфор оксихлорид, фосфорилхлорид, фосфор окситрихлорид, трихлорфосфин оксид)» заменить словами «Фосфорилхлорид (Фосфор оксихлорид, фосфор окситрихлорид, трихлорфосфин оксид)»;
34) в строке 1498:
столбца 3 цифру «10049-04-4» признать утратившей силу; 
столбца 4 слова «ClO2» заменить словом «C13H10ClNO2»;
35) в строке 1640 столбца 3 дополнить цифрой «9016-00-6»;
36) в строке 1642 столбца 2 слова «1-Этоксипропан-2-ол (пропиленгликоль альфа-этиловый эфир; 1-0-этилпропиленгликоль; этиловый эфир изопропиленгликоля, 1-этоксиизопропиловый спирт» заменить словами «1-Этоксипропан-2-ол (пропиленгликоль альфа-этиловый эфир; 1-0-этилпропиленгликоль; этиловый эфир изопропиленгликоля, 1-этоксиизопропиловый спирт)»;
37) в строке 1651 столбца 2 слова «Препарат «Мультифабазим» /по в-галактозидазе/» заменить словами «Препарат «Мультифабазим» /по β -галактозидазе/»;
38) дополнить строками 1742–1746 в следующей редакции:
«
№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м3	
1742.	Алкил C12-14 фосфаты из спиртов алюмоорганического синтеза	-	-	0,2	
1743.	Натрий барбитуровокислый	4390-16-3	С4Н3N2NaО3	0,6	
1744.	Сульфат цинка гептагидрат (Цинк сульфат гептагидрат; Цинк сернокислый семиводный; цинковая соль серной кислоты семиводная)	7446-20-0	ZnSO4*7H2O	0,01	
1745.	(E)-5-Метокси-1-[4-(трифторметил)фенил]-1-пентанон о-(2-аминоэтил)оксима (2Z)-2-бутендиоат (1:1)	61718-80-7	-	1	
1746.	2,4,6-Триамино-1,3,5-тринитробензол
(ТАТБ)	3058-38-6	С6H6N6O6	0,05	
».
39)  дополнить сноской «к» в следующей редакции:
«к – канцерогены.»;
3. Таблицу 1.3 главы I изложить в следующей редакции: 
«Таблица 1.3
Вещества, обладающие эффектом суммации

№ п/п	Наименование веществ	
1	Проп-2-еновая кислота, 2-Метилпроп-2-еновая кислота	
2	Проп-2-еновая кислота, 2-Метилпроп-2-еновая кислота, Бутилпроп-2-еноат, Бутил-2-метилпроп-2-еноат, Метилпроп-2-еноат, Метил-2-метилпроп-2-еноат	
3	Аммиак, Дигидросульфид	
4	Аммиак, Дигидросульфид, Формальдегид	
5	Аммиак, Формальдегид	
6	Азота диоксид, Азот (II) оксид, Мазутная зола теплоэлектростанций/в пересчете на ванадий/, Сера диоксид	
7	Азота диоксид, Гексан, Углерода оксид, Формальдегид	
8	Азота диоксид, Гекс-1-ен, Сера диоксид, Углерода оксид	
9	Азота диоксид, Сера диоксид	
10	Азота диоксид, Сера диоксид, Углерода оксид, Гидроксибензол (фенол)	
11	Пропан-2-он, Проп-2-ен-1-аль, Изобензофуран-1,3-дион	
12	Пропан-2-он, Гидроксиметилбензол, Гидроксибензол (фенол)	
13	Пропан-2-он, Гидроксибензол (фенол)	
14	Пропан-2-он, 1-Фенилэтанон	
15	Пропан-2-он, фуран-2-альдегид, Формальдегид, Гидроксибензол (фенол)	
16	Ацетальдегид, этенилацетат	
17	диВанадий пентоксид (пыль), Марганец и его соединения	
18	диВанадий пентоксид (пыль), Сера диоксид	
19	диВанадий пентоксид (пыль), Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/	
20	Бензол, 1-Фенилэтанон	
21	Пентановая кислота, гексановая кислота, Бутановая кислота	
22	Вольфрам триоксид,  Сера диоксид	
23	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат	
24	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон, Нафталин-1,4-дион	
25	1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан, тетрахлорэтилен	
26	(1-Металбутил)-2-гидроксибензоат, 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид	
27	Изобутилкарбинол (2-Метилбут-3-ен-2-ол) и диметилвинилкарбинол (2-Метилбут-2-ен-1-ол)	
28	Метилгидропиран (5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран) и метилентетрагидропиран (4-Метилентетрагидро-2Н-пиран)	
29	Пропиламин, N-Пропилпропан-1-амин, Трипропиламин	
30	Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат	
31	Мышьяковистый ангидрид и германий	
32	Озон, Азота диоксид, формальдегид	
33	Пропионовая кислота, Пропаналь	
34	Свинца оксид, серы диоксид	
35	Дигидросульфид, формальдегид	
36	Медь сульфат/в пересчете на медь/, Кобальт сульфат/в пересчете на кобальт/, Никель сульфат/в пересчете на никель/, Сера диоксид	
37	Сера диоксид, Углерода оксид, Гидроксибензол (фенол), пыль конверторного производства	
38	Сера диоксид, Водород фторид	
39	Сера диоксид, Гидроксибензол (фенол)	
40	Сера диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота	
41	Сера диоксид, Серная кислота	
42	Сера диоксид, Никель и его соединения	
43	Сера диоксид, Дигидросульфид	
44	Дигидросульфид, Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%	
45	Серная кислота, Гидрохлорид/по молекуле HCl/, Азотная кислота	
46	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись  кремния,  в  %: 
менее 20 (для пыли цементного производства)	
47	Этановая кислота, Ацетангидрид	
48	Гидроксибензол (фенол), 1-Фенилэтанон	
49	Фуран-2-альдегид, Метанол, Этанол	
50	Циклогексан, Бензол	
51	Этен, Пропен, Бут-1-ен, Пентилены	
52	Этановая кислота, Гидроксибензол (фенол), этилацетат	
53	Водород фторид, Фториды неорганические плохо растворимые	
».
4. Таблицу 1.7 главы I дополнить строкой 108 в следующей редакции:
«
№ п/п	Наименование 
микроорганизма-продуцента	Назначение	ПДК, кл/м3	Класс опасности	Особенности действия
на организм (А - микроорганизмы, способные вызывать аллергические заболевания)	
1	2	3	4	5	6	
108.	Rhodococcus erythropolis  штамм OPI-01 ВКПМ Ас-2143	биостимулятор роста растений	5х103	4	-	
».
5. Таблицу 1.8 главы I дополнить строками 12–17 в следующей редакции:
«
№
п/п	Наименование и состав бактериального препарата	Назначение	ПДК, кл/м3	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - бактериальные препараты, способные вызывать аллергические заболевания)	
1	2	3	4	5	6	
12.	Аркойл (Arthrobacter sp. шт.АRК-950 ВКМ Ас-2765D, Bacillus megaterium АRК-396 ВКМ В-3138D, Bacillus atrophaeus  АRК-81 ВКМ В-3137D, Pseudomonas putida АRК-1301 ВКМ В-3136D, Rhodococcus erythropolis 
АRК-66 ВКМ Ас-2764D, по 20% каждый)	препарат-деструктор   загрязнений нефтью и нефтепродуктами почвы, воды и нефтесодержащих отходов	500
(по сумме бактерий)	3		
13.	Триходермикс (на основе Trichoderma harzianum, 
3/78 ВКПМ F-214)	микробиологическое удобрение	5000	4		
14.	Ловчий, СП (Beauveria 57, шт. BBK-1R3,  Cordyceps farinosa, шт. РСо34-13, Akanthomyces muscarius, шт. Hov-S16,  Metarhizium anisopliae, шт. CMn–S17, по 10% каждый)	микробиологический инсектицид	500
(по сумме грибов)	3	А	
15.	Боверикс, Ж (на основе Beauveria bassiana, штамм ВКПМ F-1357, 
титр не менее 108 КОЕ/мл)	инсектицид	5 000	-		
16.	ТуринБаш, Ж (на основе Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, штамм 12К ВКПМ В-13619,   Bacillus thuringiensis subsp. thuringiensis, штамм 
ВНИИВЭА-177 ВКПМ В-5689, 
титр не менее 109 КОЕ/мл каждый штамм)
	инсектицид	5 000 по сумме бактерий	-		
17	Экстра Ps (на основе Pseudomonas aureofaciens штамм ИМВ 2687  
ВКПМ В-288, 
титр не менее 107 КОЕ/мл)	микробиологическое удобрение	5 000	-		
».
6. В таблице 2.1 главы II:
1) строки 15–21, 520, 1945 признать утратившими силу;
2) в строке 533 столбца 2 слова «(17-β)-17-Гидроксиандро-стен-4-ен-3-он» заменить словами «(17β)-17-Гидроксиандростен-4-ен-3-он+ (Тестостерон)»;
3) в строке 657:
столбца 2 слова «1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидолдинитрат+» заменить словами «1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол 2,5-динитрат+»;
столбца 7 цифру «3» заменить цифрой «1»;
4) в строке 672 столбца 2 слова «Дибутилбутан-1,4-диоат» заменить словами «Дибутилгексан-1,6-диоат (Дибутилбутан-1,4-дикарбонат, Дибутиладипат)»;
5) в строке 680 столбца 2 слова «4E)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеновая кислота (Микофеноловая кислота)» заменить словами «(E)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеновая кислота++ (Микофеноловая кислота)»;
6) в строке 803 столбца 2 слова «этилен-диамин, аддукт (1:1)» заменить словами «этилендиамин, аддукт (2:1) (эуфиллин)»;
7) в строке 1078 столбца 2 слова «кальций динитрит (кальций азотнокислый)» заменить словами «кальций динитрит (кальций азотистокислый)»;
8) в строке 1244 столбца 2 заменить слова «L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-метилпропионил)пирролидин-1-карбоновая кислота» заменить словами «(S)-1-(3-Меркапто-2-метил-1-оксипропил)-L-пролин+»;
9) в строке 1276 столбца 2 слова «1-Метилбутановая кислота+» заменить словами «3-Метилбутановая кислота+»;
10) в строке 1369 столбца 3 цифру «626-48-2» признать утратившей силу;
11) в строке 1502 столбца 3 цифру «7772-98-4» заменить цифрой «7772-98-7»;
12) в строке 1525:
столбца 2 слова «Неомицин» заменить словами «Неомицин+»;
столбца 4 дополнить формулой «C23H46N6O13»;
13) в строке 1553 столбца 2 слова «5-Нитро-8-оксихинолина (Нитроксолин)» заменить словами «5-Нитро-8-оксихинолин+ (Нитроксолин, 5-НОК)»;
14) в строке 1600 столбца 2 слова «(17-b)-17-(1-Оксодеканокси)-эстр-4-ен-3-он (Тестостерона капринат)» заменить словами «(17β)-17-(1-Оксодеканокси)-эстр-4-ен-3-он+ (Тестостерона капринат)»;
15) в строке 1601 столбца 2  слова «(17-b)-17-(1-Оксо-1-метилпентокси)-эстр-4-ен-3-он (Тестостерона изокапронат)» заменить словами «(17β)-17-(1-Оксо-1-метилпентокси)-эстр-4-ен-3-он+ (Тестостерона изокапринат)»;
16) в строке 1604 столбца 2 слова «(17-b)-17-(1-Оксо-4-фенилпропокси)-эстр-4-ен-3-он (Феноболин)» заменить словами «(17β)-17-(1-Оксо-4-фенилпропокси)-эстр-4-ен-3-он+ (Феноболин, Нандролона фенилпропионат)»;
17) в строке 1661 столбца 2 слова «Пентан-2-он (метилэтилкетон)» заменить словами «Пентан-2-он (метилпропилкетон)»;
в строке 1668 столбца 2 слова «(7α,l7β)-7-[9-[4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфинил)нонил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17- диол (фулвестрант)» заменить словами «(7α,l7β)-7-[9-[4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфинил)нонил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17- диол++ (фулвестрант)»;
18) в строке 1688 столбца 2 слова «Пирен+» заменить словами  «Бензо(d,e,f)фенантрен (Пирен) +»;
19) в строке 1873 столбца 2 слова «Сольвенг-нафта /в пересчете на C/» заменить словами «Сольвент-нафта /в пересчете на C/»;
20) в строке 2187 столбца 3 цифру «3803-51-2» заменить цифрой «7803-51-2»;
21) в строке 2351 столбца 5 цифру «-1/6» заменить цифрой «1/6»;
22) в строке 2423:
столбца 2 слова «Этил-4-гидрокси-α-(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3 этаноа (Неодикумарин)» заменить словами «4-Гидрокси-α-(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-уксусной кислоты этиловый эфир (Неодикумарин, Этил бискумацетат)»;
столбца 5 дополнить цифрой «0,1»;
23) в строке 2462 столбца 2 слова «17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17b-диол (Этинилэстрадиол)» заменить словами «17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17b-диол++ (Этинилэстрадиол)»;
24) дополнить строками 2485–2498 в следующей редакции:
«
Номер вещества	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м3	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2485.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-
этоксихинолин (Сантохин)	91-53-2	C14H19NO	2	п+а	3		
2486.	2-(2,4-Динитрофенокси)этанол		C8H8N2O6	10,0	а	3	-	
2487.	Моющее синтетическое средство «Лоск»	–	–	3	а	3	А	
2488.	Моющее синтетическое средство «Ариэль»	–	–	5	а	3	А	
2489.	Моющее синтетическое средство «Миф-Универсал»	–	–	5	а	3	А	
2490.	Моющее синтетическое средство «Тайд»	–	–	5	а	3	А	
2491.	Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка	–	–	5	а	3	А	
2492.	Натрий барбитуровокислый	4390-16-3	С4Н3N2NaО3	8,0	а	3	-	
2493.	Прегн-4-ен-3,20-диона+ (прогестерон)	57-83-0	C21H30O2	0,005	а	1		
2494.	дибромид N-додецил [4,4-(2,4,8,10-тетраоксипиро(5,5)-ундекан-3,9-диил)) дипиридиния (Saradine+)
(+) - опасен при попадании на кожу	1629085-21-7	C41H68Br2N2O4	0,5	а	2		
2495.	[1,4'-бипиперидин]-1'-карбоновая кислота, (S)-4,11-диэтил-3,4,12,14-тетрагидро-4-гидрокси-3,14-диоксo-1H-пирано(3',4':6,7)индолизино(1,2-b)хинолин-9-илового эфира гидрохлорид тригидрат++ (иринотекана гидрохлорида тригидрат; иринотекан)	136572-09-3	C33H38N4O6•
HCl•3H2O	-	а	1		
2496.	Пентанатриевая соль диэтилентриаминпента уксусной кислоты		C14H18N3O10
Na5	0,7		2		
2497.	Перекись водорода+ (водорода пероксид, дигидропероксид)	7722-84-1	H2O2	0,3	п+а	2		
2498.	1-Циангуанидин (дициандиамин)	461-58-5	C2H4N4	0,5	а	2	А	
2499.	N-[2-[[2-(Диметиламино)этил]метиламино]-4-метокси-5-[[4-(1-метил-1Н-индол-3-ил)-2-пиримидинил]амино]фенил)-2-пропенамид мезилат++
(осимертиниб мезилат)	1421373-66-1	C28H33N7O2·
CH4O3S

	-	а	1		
2500.	2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-Дихлорбензоил)амино]ацетил]амино]-3-метилбутил]-5-оксо-1,3,2-диоксаборолан-4,4-диуксусная кислота++
(иксазомиб цитрат; иксазомиб)	1239908-20-3	C20H23BCl2N2O9	-	а	1		
2501.	Кальций динитрат (кальций азотнокислый, нитрат кальция безводный, кальциевая соль азотной кислоты)	10124-37-5		5,0	а	3		
»;
25) дополнить сносками «а»–«н» в следующей редакции:
«1 – в столбце 5 указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации вещества в воздухе рабочей зоны (ПДК м.р.). При наличии двух значений: в числителе указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.), в знаменателе – среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДК с.с.);
* – ПДК для общей массы аэрозолей.».
7. В таблице 2.2 главы II:
1) в строке 57:
столбца 2 слова «1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид» заменить словами «1,2-Бензотиазол-3-он 1,1-оксид»;
столбца 3 цифры «81-07-1» заменить цифрами «81-07-2»;
2) строки 84, 122, 318, 393 признать утратившими силу;

8. Таблицу 2.4 главы II дополнить строкой 133 в следующей редакции:
«
№
п/п	Наименование микроорганизма-продуцента	Назначение	ПДК, кл/м3	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - микроорганизмы,
способные вызывать аллергические заболевания)	
1	2	3	4	5	6	
133 	Rhodococcus erythropolis  штамм OPI-01 ВКПМ Ас-2143	биостимулятор роста растений	5х104	4	-	
».
9. В пункте 1 столбца 5 таблицы 3.1 главы III:
1) слова «Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения;» заменить словами «Вода питьевая централизованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (за исключением воды источников нецентрализованного водоснабжения); морская вода в местах водопользования населения»;
2) после слов «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» дополнить словами «; вода источников нецентрализованного водоснабжения»
10. Абзац четвертый пункта 13 таблицы 3.5 главы III изложить в следующей редакции: 
«Определение спор сульфитредуцирующих клостридий проводится в системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.».
11. Абзац шестой пункта 13 таблицы 3.5 главы III изложить в следующей редакции:
«Показатель Legionella pneumophila определяют в воде горячего водоснабжения».
12. Главу III дополнить пунктом 13.1 в следующей редакции:
«13.1. Для подземных источников централизованного питьевого водоснабжения применяются органолептические показатели, обобщенные показатели и основные санитарно-микробиологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, приведенные в строках 1-3 и 5 таблицы 3.1, в строках 1-6 таблицы 3.3, строках таблицы 3.5 с наименованиями «Общее микробное число (ОМЧ) (37  1,0) °C», «Обобщенные колиформные бактерии», «Escherichia coli (E. coli)» и «Энтерококки». 
Для подземных источников централизованного питьевого водоснабжения, а также перед поступлением воды из таких подземных источников в распределительную сеть и в местах ее водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей показатели «Колифаги», «Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы» и «Возбудители кишечных инфекций вирусной природы» определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более из указанных основных санитарно-микробиологических показателей, а также по эпидемическим показаниям.».
13. Таблицу 3.9 изложить в следующей редакции:

«
Показатели	Единицы измерения	Норматив	
Основные показатели:	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	 500	
E. coli	КОЕ/100 см3	 100	
Энтерококки	КОЕ/100 см3	 100	
Колифаги	БОЕ/100 см3	 100	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 10 дм3	Отсутствие	
Дополнительные показатели:	
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм3	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм3	Отсутствие	
».
14. Главу III дополнить пунктом 16.1 в следующей редакции:
«16.1. Дополнительные показатели, приведенные в таблице 3.9, определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.».
15. Название таблицы 3.11 изложить в следующей редакции:
«Санитарно-микробиологические показатели воды систем технического водоснабжения».
16. В таблице 3.13 главы III:
1) в строке 23 столбца 2 слова «б-АлкилС12-15 -щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (оксиэтилированные спирты С12-15линейные; этоксилированные спирты С12-15линейные)» заменить словами «альфа-Алкил-омега-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (оксиэтилированные спирты линейные; этоксилированные спирты линейные)»;
2) в строке 24 столбца 2 слова «б-Алкил-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия» заменить словами «альфа-Алкил-омега-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия»;
3) строки 27-30 признать утратившими силу;
4) в строке 31 столбца 2 «б-АлкилС16-18 -щ-оксиметиленди                                (оксиэтан-1,2-диил)диэтилментан-аминийбензолсульфат»  заменить словами «альфа-АлкилС16-18 -омега-оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил)диэтилментанаминийбензолсульфат»;
5) в строке 43 столбца 3 цифру «1200-26-2» заменить цифрой «12001-26-2»;
6) в строке 688 столбца 2 слова «Лапрол 702 (б-гидро-щ-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)]; полипропиленгликоль; полипропиленоксид; пропан-1,2-диол пропоксилированный)» заменить словами «Лапрол 702 (альфа-гидро-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)]; полипропиленгликоль; полипропиленоксид; пропан-1,2-диол пропоксилированный)»;
7) в строке 106 столбца 2 слова «Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) <м>» заменить на «Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)» /по азоту/ <м>»;
8) в строке 892 столбца 2 название вещества дополнить сноской «<о>»;
9) в строке 907 столбца 2 слова «Оксифос Б (бис[б-алкилС8-10 -щ-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)]фосфат калия; диалкилС8-10 -полиэтиленгликольфосфат калия; диалкилС8-10-полиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты калиевая соль)» заменить словами «бис[альфа-алкилС8-10 -омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)]фосфат калия; диалкилС8-10-полиэтиленгликольфосфат калия; диалкилС8-10-полиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты калиевая соль)»; 
10) строку 1230 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п	Наименование вещества	Регистрацион-ный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитиру-ющий показатель вредности	Класс опасности	
1	2	3	4	5	6	7	
1230.	Хлор <м>,
<н>, 
питьевая вода перед подачей в распределительную сеть, вода бассейнов: 
остаточный свободный 
остаточный связанный
сумма остаточных свободного и связанного (общий хлор)

вода водных объектов	7782-50-5	Cl2	

0,3 - 0,5
0,8 - 1,2

не более 1,2

отсутствие <д>	орг.	3	
»;
11) дополнить строками 1351–1359 в следующей редакции:
«
№
п/п	Наименование вещества	Регистрацион-ный номер 
CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитиру-ющий показатель вредности	Класс опасности	
1	2	3	4	5	6	7	
1351.	γ-Полиоксиметилен	66455-31-0	CH3O(CH2O)nCH3
при n = 100-300	1,2	санитарно-токсиколо-гический	2	
1352.	2-(2,4-Динитрофенокси)этанол	–	C8H8N2O6	1,0	общесани-тарный
	3	
1353.	Поли-3,3-бис(азидометил)оксетан высокомолекулярный	–	(C5H8N6O)n,
где n = 1100-1400	6,0	санитарно-токсиколо-гический	2	
1354.	1,4,5,8-Тетранитрозо-1,4,5,8-тетраазадекалин	135877-16-6	C6H10O4N8	2,0	общесани-тарный
	3	
1355.	Полиглицидилазид, модифицированный тетрагидрофураном	–	H–[-OC3H5N3-]n 
[-O(CH2)4-]m–OH, где n = 15-30, 
m = 1,5-3,0	9,0	санитарно-токсиколо-гический	2	
1356.	Триэтил-О-ацетилцитрат	77-89-4	C14H22O8	0,5	санитарно-токсиколо-гический	2	
1357.	Основная свинцово-никелевая соль фталевой кислоты	–		0,6	санитарно-токсиколо-гический	2	
1358.	Натрий барбитуровокислый	4390-16-3	C4H3N2NaO3	0,4	санитарно-токсиколо-гический	2	
1359.	Сферические наночастицы серебра
диаметром 20-40 нм (10-90 процентиль)	7440-22-4	Ag	0,00007	общесани-тарный	2	
»;
12) определение сноски <г> в конце таблицы изложить в следующей редакции:
«<г> - ПДК фенола относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде (кроме питьевой воды) в концентрациях 0,1 мг/л, содержание суммы летучих фенолов (фенольный индекс) в питьевой воде в концентрациях 0,25 мг/л;».
13) дополнить сносками в следующей редакции:
«н – при обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут. Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть;
о – контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.»
17. В таблице 3.14 главы III:
1) строки 146, 163 признать утратившими силу;
2) абзацы первый – восьмой, десятый, следующие после пункта 445, признать утратившими силу;
3) в абзаце одиннадцатом, следующего после пункта 445, слово «ПДК заменить словом «ОДУ».
18. В таблице 4.6 главы IV:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Степени санитарно-химического, микробиологического, паразитологического и вирусологического загрязнения почвы»;
2) строку 5 «Оценка степени эпидемической опасности почвы» признать утратившей силу;
3) строку 8 в столбце 1 показателя «патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, КОЕ/г» дополнить словами «(введение дополнительных патогенных бактерий основывается на анализе эпидемиологической ситуации в регионе)».
19. Главу V дополнить:
1) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Оценка и нормирование электрических полей  (далее  -  ЭП)  частотой  50  Гц  осуществляется  по напряженности электрического поля (Е) в кВ/м в зависимости от времени его воздействия на работающего за смену. 
Предельно допустимый уровень напряженности ЭП частотой 50 Гц на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м.
При напряженности ЭП от 5 до 20 кВ/м включительно, допустимое время пребывания рассчитывается по формуле:
                           (5.2)
	где Т - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч; 
Е - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м. 
При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП составляет 10 мин.  Пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.»;
2) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. При нахождении персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП частотой 50 Гц сумма отношений времени пребывания в контролируемых зонах к допустимому времени пребывания в соответствующих контролируемых зонах не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле: 

	 ,	(5.2.1)

где: ,  …  – время пребывания в контролируемых зонах с напряженностью ЭП ПЧ ,  … , ч; 
,  …  – допустимое время пребывания для соответствующих контролируемых зон, ч; 
 – число контролируемых зон.
	Количество контролируемых зон определяется перепадом уровней напряженности ЭП частотой 50 Гц на рабочем месте. Различие в уровнях напряженности ЭП частотой 50 Гц контролируемых зон устанавливается 1 кВ/м.»;
3) пунктом 77.1 в следующей редакции: 
«77.1. При импульсном излучении нормируется величина одного импульса. Соотношения для определения и при воздействии на глаза и кожу импульсного лазерного излучения всех диапазонов длин волн приведены в таблицах 5.15, 5.17, 5.20, 5.21.»;
	20. Пункт 86 главы V изложить в следующей редакции: 
	«86. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительных работ, указанные в таблицах 5.24, 5.25 установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего указаны в таблице 5.22.».
	21. В столбцах 3 «Eпду, Вт/м2» таблиц 5.18, 5.46 главы V цифры «31» заменить цифрами «3,1».
22. В таблице 5.10 главы V:
1) столбца 1 наименование заголовка «Длительность импульса (Т), ч» заменить словами «Общая продолжительность воздействия за рабочую смену (Т), ч»;
2) в подзаголовке столбца 4 «0,02 с1 с» заменить словами «0,02 с<1 с».
	23. Таблицу 5.25 главы V «Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5.24
Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях

Характеристика зрительной работы	Наимень-ший или эквивалентный размер объекта различения, мм	Разряд зритель-ной работы	Подраз-ряд зритель-ной работы	Контраст объекта с фоном	Характе-ристика фона	Искусственное освещение	Естественное освещение	Совмещенное освещение	
						освещенность, лк, не менее	сочетание нормируемых величин объединенного показателя дискомфорта UGR и коэффициента пульсации	КЕО eH, %	
						при системе комбинированного освещения	при системе общего освеще-ния		при верхнем или комби-нированном освеще-нии	при боко-вом освещении	при верхнем или комби-ниро-ванном осве-щении	при боко-вом осве-щении	
						всего	в том числе от общего		UGR, не более	КП, %, не более					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Наивысшей точности	менее 0,15	I	а	Малый	Темный	5 000	500				-	-	6,0	2,0	
								-	19	10					
			б	Малый	Средний	4 000	400	1 250	19	10					
				Средний	Темный										
			в	Малый	Светлый						-	-	6,0	2,0	
				Средний	Средний	2 500	300	750	19	10					
				Большой	Темный										
			г	Средний	Светлый										
				Большой	Светлый	1 500	200	500	19	10					
				Большой	Средний										
Очень высокой точности	от 0,15 до 0,30	II	а	Малый	Темный	4 000	400	-	22	10	-	-	4,2	1,5	
															
			б	Малый	Средний	3 000	300	750	22	10					
				Средний	Темный										
			в	Малый	Светлый										
				Средний	Средний	2 000	200	500	22	10					
				Большой	Темный										
			г	Средний	Светлый										
				Большой	Светлый	1 000	200	400	22	10					
				Большой	Средний										
Высокой точности	от 0,30 до 0,50	III	а	Малый	Темный	2 000	200	500	25	15	-	-	3,0	1,2	
															
			б	Малый	Средний	1000	200	400	25	15					
				Средний	Темный										
			в	Малый	Светлый	750	200	300	25	15					
				Средний	Средний										
				Большой	Темный										
			г	Средний	Светлый	400	200	200	25	15					
				Большой	Светлый										
				Большой	Средний										
Средней точности	св. 0,5 до 1,0	IV	а	Малый	Темный	750	200	400	25	20	4,0	1,5	2,4	0,9	
			б	Малый	Средний	500	200	300	25	20					
				Средний	Темный										
			в	Малый	Светлый	400	200	200	25	20					
				Средний	Средний										
				Большой	Темный										
			г	Средний	Светлый	-	-	200	25	20					
				Большой	Светлый										
				Большой	Средний										
Малой точности	св. 1 до 5	V	а	Малый	Темный	400	200	300	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6	
			б	Малый	Средний	-	-	200	25	20					
				Средний	Темный										
			в	Малый	Светлый	-	-	200	25	20					
				Средний	Средний										
				Большой	Темный										
			г	Средний	Светлый	-	-	200	25	20					
				Большой	Светлый										
				Большой	Средний										
Грубая (очень малой точности)	более 5	VI		Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном	-	-	200	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6	
Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах	более 0,5	VII		То же	-	-	200	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6	
Общее наблюдение за ходом производственного процесса:
постоянное		VIII	а	Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном	-	-	200	28	20	3,0	1,0	1,8	0,6	
периодическое при постоянном пребывании людей в помещении			б	"	-	-	75	28	-	1,0	0,3	0,7	0,2	
то же, при временном			в	"	-	-	50	-	-	0,7	0,2	0,5	0,2	
общее наблюдение за инженерными коммуникациями			г	"	-	-	20	-	-	0,3	0,1	0,2	0,1	
	».

24. Пункт 100 главы V изложить в следующей редакции: 
«100. Нормируемые параметры шума и их допустимые уровни представлены в таблице 5.35.».
25. Пункт 101 главы V изложить в следующей редакции: 
«101. Шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал периода наблюдения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике шумомера «медленно», является постоянным (далее - постоянный шум).».
26. В таблице 5.35 главы V:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Нормируемые параметры шума и их допустимые уровни в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории»;
2) слово «источников» признать утратившим силу;
3) в строке 14 столбца 14 цифры «55», «45» заменить цифрами «55*», «45*» соответственно; 
4) дополнить сноской «*» в следующей редакции:
«* – границы седьмой подзоны приаэродромной территории аэропортов устанавливаются по эквивалентным уровням звука.».
27. Пункт 104 главы V изложить в следующей редакции: 
«104. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 5.35 (поправка Δ = - 5 дБА), при оценке шума оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления, водоснабжения, холодоснабжения, электроснабжения, насосного и лифтового оборудования, обслуживающего само здание и встроенно-пристроенные помещения (за исключением поз. 1 для ночного времени суток). При этом поправку на тональность шума не учитывают.».
28. Пункт 105 главы V изложить в следующей редакции: 
«105. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА (Поправка Δ = - 5 дБА к нормируемым значениям в таблице 5.35).».
29. Пункт 106 главы V изложить в следующей редакции: 
«106. Представленные в таблице 5.35 нормы не распространяются на помещения специального назначения: радио-, теле-, киностудии; на шум, обусловленный естественными и случайными явлениями; на шум, обусловленный проведением мероприятий в залах театров и кинотеатров, концертных и спортивных залов; на шум, обусловленный проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, религиозных обрядов); аварийными ситуациями, а также выполнением гражданами каких-либо бытовых работ. Нормы не распространяются на границы санитарно-защитных зон, расположенных на территориях других промышленных предприятий и промышленных зон. Требования строки 15 таблицы 5.35 не распространяются на границы санитарно-защитных зон, совпадающих с нормируемыми территориями, представленными в строках 13 и 17 таблицы 5.35.». 
30. Подпункты «а», «б» пункта 107 главы V изложить в следующей редакции:
«а) для постоянной вибрации (для которой текущее корректированное ускорение изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 5 минут с постоянной времени интегрирования 1 с) - среднеквадратичные значения ускорения в м/с2 или их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот, а также среднеквадратичное значение корректированного ускорения в м/с2 или его логарифмический уровень в дБ;
 б) для непостоянной вибрации (вибрация, для которой текущее корректированное ускорение изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 5 минут с постоянной времени интегрирования 1 с.) - среднеквадратичное значение корректированного ускорения в м/с2 или его логарифмический уровень в дБ, приведенные к нормируемому периоду контроля».».
31. Пункт 108 главы V изложить в следующей редакции: 
«108. Измеряемой величиной вибрации является среднеквадратичное значение ускорения со стандартизованной частотной коррекцией Wm или его логарифмический уровень, а также среднеквадратичные значения ускорения в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31,5 и 63 Гц, или их логарифмические уровни.».
32. Пункт 114 главы V изложить в следующей редакции: 
«114. Гигиенические нормативы для логарифмических уровней виброускорения, представленных в таблицах 5.36, 5.37, установлены для опорного уровня 1 мкм/с2.».
33. В таблице 5.38 главы V:
1) в столбце 2 слова «Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц» заменить словами «Эквивалентные уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц»;
2) в столбце 3 слова «Эквивалентный уровень звукового давления, дБ» заменить словами «Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ». 
34. В таблице 5.41 главы V:
1) в строке 1 слова «В жилых зданиях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных учреждениях» заменить словами «В жилых зданиях, зданиях организаций обучения и воспитания, отдыха и оздоровления, медицинских организаций»;
2) в строке 3 слова «На территории жилой застройки» заменить словами «На территории жилой застройки, в том числе на территории садовых участков».
35. В пункте 145 главы V цифру «10.12» заменить цифрой «150».
36. Пункт 152 главы V изложить в следующей редакции: 
	«152. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с коррелированной цветовой температурой от 2400 К до 6500 К. Коррелированная цветовая температура светодиодов белого света в помещениях с постоянным пребыванием людей не должна превышать 4000 К, в помещениях пребывания детей в дошкольных образовательных организациях – не более 3000 К. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м2; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.».
	37. Пункт 155 главы V изложить в следующей редакции:
	«155. Световые приборы для общего освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь условный защитный угол не менее 90°, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м2, для светильников, предназначенных для освещения помещений пребывания детей в дошкольных образовательных организациях – не более 2000 кд/м2. Применение светильников с открытыми светодиодами для общего освещения помещений не допускается. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1 в помещениях пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, а также в учебных заведениях и основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.».
	38. Пункт 159 главы V изложить в следующей редакции: 
«159. В таблице 5.53 столбца 8 «объединенный показатель UGR, не более» строки с нормируемым значением объединенного показателя дискомфорта «14» и «18» применяются для оценки данного показателя в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в дошкольных образовательных организациях, санаториях, дисплейные классы в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях).».
39. Пункт 160 главы V изложить в следующей редакции: 
«160. В таблице 5.53 столбца 9 «коэффициент пульсации освещенности Кп, %, не более» строки с нормируемым значением коэффициента пульсации освещенности Кп «15» для зрительной работы «высокой точности» (разряд и подразряд зрительной работы Б-2) и «средней точности» (разряд и подразряд зрительной работы В-1, В-2) применяются для оценки данного показателя в детских, лечебных помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения».
40. В таблице 5.53 главы V строки 11–15 заменить строками 11–16 в следующей редакции: 
«
Общее
ориентирование в пространстве интерьера:	То же	Ж		То же		Не регламентируется	
- при большом скоплении людей			1		75		
- при малом скоплении людей			2		50		
Общее
ориентирование в зонах передвижения:	ʺ	З	ʺ			То же	
- при большом скоплении людей			1		30		
- при малом скоплении людей			2		20		
	»;
	41. В таблице 5.54 главы V:
	1) в строке 6 столбца 1 слова «Помещения для ксерокопирования» заменить словами «Помещения для копирования»;
	2) в строке 22 в графе 1 слова «Спортивные залы» заменить на «Спортивные залы, залы для хореографии».
	42. В главе V пункт 163; сноску «3» в таблице 5.54; в строках 57 «Мастерские подгонки готового платья», 86 «Операционные залы, отделения связи» таблицы 5.54 сноски «1»; в строке 25 таблицы 5.54 столбца 11 «Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более» цифру «(22)»; сноску «2» в таблице 5.54 признать утратившими силу.
	43. В строке 89 таблицы 5.54 главы V столбца 1 слова «8 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров» заменить словами «89 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров».
	44. Пункт 162 главы V изложить в следующей редакции: 
	«162. Для общего искусственного освещения в помещениях, представленных в строках 50-53, 59 и 63а графы 1 таблицы 5.54, следует использовать источники света с индексом цветопередачи ≥ 85.».
	45. Таблица 5.62 главы V строка 5 столбец «Наименование параметра» слова «Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более2» заменить словами «Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более».
	46. Таблица 5.62 главы V строка 7 столбец «Наименование параметра»: "Относительная влажность воздуха, %<3>" заменить на "Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), %".
	47. Таблица 5.62 главы V дополнить примечанием: <1> Фактическое значение температуры наружного воздуха.
	48. Таблица 5.63  главы V строка 4 графа "Наименование параметра": Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), % <1>" заменить на  «Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), %»; исключить ссылку после слов «Относительная влажность воздуха».
	49. Исключить из таблицы 5.64 главы V ссылку <1> после слов «Купе отдыха»; ссылку <2> после слов «Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С».
	50. Наименование таблицы 5.65 главы V изложить в следующей редакции:
	«Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава, подвижного состава метрополитена».
	51. Таблица 5.65 главы V в строке 2 после слов «Кабины МВПС» дополнить словами «и подвижного состава метрополитена».  
52. В таблице 5.75 главы V:
1) строку 6 изложить в следующей редакции:
«
6. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км		
- по горизонтали 	До 8	
- по вертикали	До 2,5	
»;
2) строку 7.1 изложить в следующей редакции:
«
7.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.	От 9 до 6	
»;
3) дополнить строкой 7.2 в следующей редакции:
«
7.2. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в% от времени смены), час
	От 76 до 80	
»;
4) строку 8.3 изложить в следующей редакции: 
«
8.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	От 6 до 10	
»;
5) дополнить строками 8.4, 8.5 в следующей редакции: 
«
8.4. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.	До 20	
8.5. Работа с оптическими приборами (% времени смены)	От 26 до 50	
»;
6) дополнить строками 10-11 в следующей редакции: 
«
9. Физическая динамическая нагрузка, кг*м 			
- при региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м	До 5000	До 3000	
- при общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	До 25000	До 15000	
- при общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног) при перемещении груза на расстояние более  5 м	До 46000	До 28000	
10. Статическая нагрузка за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс*с)			
- одной рукой 	До 36000 	До 22000 	
- двумя руками 	До 70000 	До 42000	
- с участием мышц корпуса и ног 	До 100000 	До 60000 	
11. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)		
- при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) 	До 40000	
- при региональной нагрузке (при работе (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	До 20000	
».
	53. Таблицы 5.61–5.72 главы V после первого изложения таблицы 5.72 главы V признать утратившими силу.
	54. Главу V после таблицы 5.72 дополнить заголовком «Гигиенические нормативы физических факторов на подвижном составе железнодорожного транспорта и метрополитена» и таблицами 5.72.1, 5.72.2 в следующей редакции:
«Таблица 5.72.1 
Параметры, определяющие микроклимат в кабине машиниста подвижного состава метрополитена

Наименование параметра	Значение параметра 	
	при температуре
наружного воздуха (tн1), °С в 
холодный период года	при температуре
наружного воздуха (tн2), °С в 
теплый период года	
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40	
1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	20 – 24	20 – 24	22+0,2(tн-20) ± 2	
2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более	5	–	–	
3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более	5	–	–	
4 Температура пола, °С, не менее	10	–	–	
5 Температура стенки, °С, не менее	10	–	–	
6 Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), %	30 – 70	30 – 70	не более 70	
7 Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4	
Примечания:
 tн1 – фактическое значение температуры наружного воздуха (улица).
tн2 – фактическое значение температуры воздуха:
-  в тоннеле (для подвижного состава, эксплуатируемого на подземных участках пути с кратковременным выездом на открытые наземные участки);
- на улице (для подвижного состава, эксплуатируемого на открытых наземных участках пути). 	

Таблица 5.72.2 
Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного и специального подвижного составов, подвижного состава метрополитена

Место измерения 	Допустимые уровни звукового давления, дБ в среднегеометрических частотах полос, Гц	Уровни звука в дБ(Лин) 	
	2,0 	4,0 	8,0 	16,0		
Кабины управления локомотивов	102 	102 	99 	99 	105 	
Кабины управления, служебно-бытовые помещения СПС (ССПС)	102 	102 	99 	99 	105 	
Кабины управления МВПС и подвижного состава метрополитенов	99 	96 	93 	93 	102 	
Служебные и бытовые помещения в составе вагонов СПС (ССПС)	99 	96 	93 	93 	102 	
 ».
55. В таблице 5.74 главы V номер таблицы заменить на 5.73.
56. В таблице 5.73 главы V номер таблицы заменить на 5.74.
57. Пункт 272 дополнить предложением «Полиграфические материалы, применяемые для изготовления печатных книжных, журнальных и газетных изданий, должны соответствовать требованиям химической безопасности».

Пояснения к оценке издержек предпринимательской деятельности, возникающих в связи 
с введением регулирования, предусмотренного проектом постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2»
 (далее - проект, СанПиН 1.2.3685-21)

Общая информация о вводимых изменениях

1. Проект включает в себя 57 пункта, из которых:
- пункты 1 (пп. 1-42), 2 (пп. 1-39), 3-5 включают в себя изменения в главу I «Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» СанПиН 1.2.3685-21;
- 6 (пп. 1-25), 7 (пп. 1-2), 8 проекта включают изменения в главу II «Химические и биологические факторы производственной среды» СанПиН 1.2.3685-21;
- пункты 9 (пп. 1-2), 10-15, 16 (пп. 1-13), 17 (пп. 1-3) проекта включают изменения в главу III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21;
- пункт 18 (пп. 1-3) проекта включает изменения в главу IV «Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий» СанПиН 1.2.3685-21;
- пункты 19 (пп. 1-3), 20-21, 22 (пп. 1-2), 23-25, 26 (пп. 1-4), 27-32, 33 (пп. 1-2), 34 (пп. 1-2), 35-40, 41 (пп. 1-2), 42-51, 52 (пп. 1-6), 53-56 проекта включают изменения в главу V «Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)» СанПиН 1.2.3685-21;
- пункт 57 проекта включает изменения в главу VII «Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и профессионального образования, электронным учебным изданиям» СанПиН 1.2.3685-21.

2. Из них в подпунктах 1, 3, 6-11, 13-40, 42 пункта 1, подпунктах 1-37, 39 пункта 2, пункте 3; подпунктах 1-23, 25 пункта 6, пункте 7; подпунктах 1-2 пункта 9, пункте 15, подпунктах 1-10, 12-13, 20 пункта 16, пунктах 10, 11, 14; пункте 18; пунктах 19-56 проекта предусматривают коррективы технического и редакционно-уточняющего характера: исключение технических ошибок и опечаток в наименовании веществ и таблиц, нумерации, сносках, цифровых значениях, формулах и т.п., а также синхронизация формулировок с другими взаимосвязанными пунктами санитарных правил и их уточнение для единообразного правоприменения. Данными изменениями не устанавливаются новые условия, ограничения, запреты, обязанности. Подробнее указанные изменения описаны ниже.

3. В проект включен ряд новых гигиенических нормативов, установление которых откроет возможности внедрения новых технологических процессов и осуществления деятельности хозяйствующими субъектами в правовом поле (что потенциально будет способствовать получению ими дополнительной прибыли, т.к. в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность, безопасность которой не подтверждена, т.е. отсутствуют установленные гигиенические нормативы, не может осуществляться в принципе).

Оценка издержек и выгод от вводимых изменений

1. Учитывая, что срок действия СанПиН 1.2.3685-21 и, соответственно, проектируемых изменений ограничен (действуют до 01.03.2027), а срок вступления в силу проектируемых требований предусматривается по общему правилу в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (с 01.09.2025), оценки издержек проведены исходя из предполагаемого действия проектируемых обязательных требований (фактический срок действия проектируемого регулирования с 01.09.2025 по 01.03.2027).

2. С учетом проведенных оценок принятие проектируемого регулирования приведет к дополнительным издержкам субъектов регулирования на ознакомление с новыми санитарными правилами, анализ производственного объекта на предмет соответствия требованиям нормативного акта, а также обновление внутренней документации. Издержки в размере 1246486452 руб. рассчитаны исходя из количества действующих на 2025 год промышленных организаций (289 948 ед., по данным ФНС России на 31.03.2025) и затрат на разработку внутренних регламентов/инструкций (высокой сложности), которые включают изучение нормативных правовых и нормативных документов (более 11 листов), анализ производственного объекта на предмет соответствия требованиям нормативных правовых и нормативных документов, разработку регламента/инструкции (4 299 руб. за 1 год в соответствии со справочником типовых оценок  Минэкономразвития России).
Одновременно проектируемое регулирование может способствовать  сокращению затрат хозяйствующих субъектов на контроль питьевой воды из подземных источников на 461 176 896 руб. в первый год при сохранении текущих издержек в отношении положений СанПиН 1.2.3685-21, в которые проектом вносятся коррективы технического и редакционно-уточняющего характера. 

3. При этом гигиеническое нормирование направлено на снижение рисков здоровью человека как охраняемой законом ценности и предотвращение медико-демографических потерь, которые имеют экономический эквивалент с точки зрения «полезности» человека для страны и своей семьи. Принимая во внимание отложенный эффект, т.е. предотвращенные потери ВВП и системы здравоохранения на период полной потенциальной трудовой активности заболевших и(или) преждевременно умерших лиц, экономический эффект после введения проектируемого регулирования (на примере раздела проекта, касающегося атмосферного воздуха) может составлять порядка 7,712 млрд руб. ежегодно.

Подробный анализ вводимых изменений 
(в соответствии с главами СанПиН 1.2.3685-21)

Пояснения к изменениям в главу I «Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» СанПиН 1.2.3685-21 (пункты 1 (пп. 1-42), 2 (пп. 1-39), 3-5 проекта)

Проект изменений в части главы I «Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» включает пункты, касающиеся содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений, а также предельно допустимых концентраций микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в атмосферном воздухе. Проектируемые изменения в сравнении с действующей редакцией СанПиН 1.2.3685-21 прилагаются в отдельной таблице.
1. Правки технического характера содержатся в: подпунктах 7, 9, 10, 13, 15,17, 21, 22, 24, 28, 33, 37 пункта 1, подпунктах 1, 2, 5, 6, 8-14, 17-20, 23- 33, 36, 37 пункта 2, пункт 3 - уточнение названия химического вещества, включая сноски; подпунктах 29, 40 пункта 1, подпунктах 4, 7, 15,16, 21, 22, 35  пункта 2 – исправление технической ошибки в указании номера CAS; подпункте 35 пункта 1, подпункте 34 пункта 2  – исправление технической ошибки в указании формулы; подпункте 19 пункта 1 – исправление технической ошибки в указании обозначения «од» (заменяется на «0,1»); подпункте 23, 34 пункта 1, – уточнение сноски; подпункте 3 пункта 2 – исправление технической ошибки, удаление дублирующей информации; подпункте 1 пункта 1 – уточнение наименований столбцов таблицы. 

2. Подпункты 3, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 25-27, 30 - 32, 39 пункта 1 - изменение нормативных величин, относится к редакционным ошибкам при переиздании. 
При внесении изменений в данные обязательные требования хозяйствующие субъекты не понесут дополнительной финансовой нагрузки по проведению производственного контроля, т.к. проведение производственного контроля качества атмосферного воздуха, а также проведение натурных исследований атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий при установлении СЗЗ не регламентируется нормативными документами в части определения периодичности и программы отбора проб атмосферного воздуха. Более детально анализ издержек представлен ниже.
Анализ практики производственного экологического контроля в Российской Федерации показал, что хозяйствующие субъекты проводят контроль качества атмосферного воздуха, используя как разовые исследования, так и автоматические посты контроля, а также могут проводить их в рамках деятельности собственных промышленных лабораторий или путем обращения в аккредитованные лаборатории:
- например, в рамках ПЭК ведущих металлургических предприятий проводятся исследования выбросов и атмосферного воздуха, которые включают в себя: контроль соблюдения установленных НДВ на источниках, исправности и эффективности работы ГОУ; а также контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия, загрязнения атмосферы при проведении наблюдений на стационарном посту в жилой зоне (таблица 1);
- на границе СЗЗ предприятий стекольной промышленности проводят инструментальные измерения концентраций загрязняющих веществ — практически все предприятия проводят определение химических факторов (азота диоксид, углерод оксид, пыль неорганическая с содержанием SiO2 >70 %);
Таблица 1 - Контроль выбросов отходящих газов от стационарных источников на предприятиях черной металлургии.

№ пп 	Предприятие 	Контроль атмосферного воздуха на границе СЗЗ 	
		Количество контролируемых ЗВ 	Периодичность контроля 	
1.	АО «Лебединский ГОК» 	7- 8 	1 раз в месяц/ 265 исследований в год	
2.	АО «Уральская Сталь», объекты 
I категории 	7-10 	1 раз в 10 дней/
50 исследований
в год	
3.	АО «Уральская Сталь», объекты 
II категории 			
4.	АО «Уральская Сталь», объекты 
III категории 			
5.	ПАО «Северский трубный завод» 	17 	1-2 раза в день	
6.	АО «Синарский трубный завод» 	11 	3 раза в день	

- на предприятиях по производству цемента типичная частота проведения измерений концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ - 1 раз в квартал по каждой точке. Измерения проводятся, как правило, в нескольких точках, количество которых определено в проекте СЗЗ. В большинстве случаев ведется контроль содержания взвешенных веществ, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы и оксида углерода;
- на производствах керамических изделий типичная частота проведения измерений концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ - 1 раз в квартал.
Однако в соответствии с п.4.3.9 РД 52.04.667-2005 для расчета среднегодовой концентрации должно проводиться не менее четырех кратного отбора проб воздуха с заданной периодичностью, а для расчета среднегодовой концентрации количество наблюдений на посту за год должно быть не менее 300 разовых проб или не менее 180 в год для среднесуточных. 
Таким образом, прослеживается общепринятая (сложившаяся) практика, подтверждающая, что проводимый производственных контроль не ориентируется ни на отбор проб для определения среднесуточной, ни среднегодовой концентрации. 
Контроль соблюдения ПДК с.г. проводится в рамках государственного экологического мониторинга, контроля качества атмосферного воздуха на постах автоматического контроля, а также в рамках ведения лабораторных исследований СГМ.  Данный вид контроля осуществляется и в настоящий момент и дополнительных затрат не повлечет.

3. Подпункты 4, 5, 12 пункта 1 предполагают внесение изменений в величины ПДКс.с./ПДКс.г. Регулирование направлено на защиту охраняемых законом ценностей – здоровье населения, трудоспособность, продолжительность жизни. Предлагаемые среднегодовые ПДК установлены на основе дополнительной вероятности развития злокачественных новообразований (рака) у индивидуума на протяжении всей жизни (индивидуальный канцерогенный риск на уровне не более 1 х 10-4 (соответствует 1 дополнительному случаю рака на 10 тысяч населения).

Изменение гигиенических нормативов направлено на снижение рисков формирования дополнительных онкологических заболеваний населения (таблица 2):

Таблица 2 – Прогнозные величины количества случаев развития онкологических заболеваний, предотвращённых в год за счёт изменения значений величин нормативов ПДКсг
№	Наименование вещества	Sfi *	ПДКсг	Cr (канцерогенный риск)	Разница рисков
	Прогнозное количество предотвращённых случаев новообразований в год	
			 Действующий СанПиН	Предлагаемые изменения	 Действующий СанПиН	Предлагаемые изменения 
			
1.	Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий	8,4	0,00004	0,00001	4,2E-05	1,05E-05	3,15E-05	66	
2.	Бута-1,3-диен	0,6	0,003	0,002	2,3E-04	1,50E-04	7,50E-05	156	
3.	1,2-Дихлорэтан	0,091	0,4	0,009б	4,6E-03	1,02E-04	4,45E-03	9278	

* - Р 2.1.10.3968-23 «Руководство по оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания»

- предотвращение медико-демографических потерь имеет экономический эквивалент. Так, потери внутреннего валового продукта Российской Федерации из-за 1 случая смерти (предотвращенной) взрослого с учетом дожития до 72 лет эквивалентно 49,7 млн. руб. (усредненный возраст смерти 35 лет);
- изменение норматива ПДКсг бериллия и его соединений (в пересчете на бериллий) позволит предотвратить порядка 66 случаев онкологических заболеваний в год. Ежегодные предотвращенные потери ВВП в результате предотвращения смертности по причине онкологических заболеваний с учетом 44% летальности составят порядка 39,01 млн руб. ежегодно;  
- при действующем нормативе ПДКсг бута-1,3-диена - число дополнительных случаев онкологических заболеваний ожидается на уровне 469, что формирует ежегодные потери ВВП на уровне 277,19 млн. руб. в год. Предотвращение 156 случаев заболеваний ежегодно будет иметь следствием предотвращение потерь ВВП на уровне 92,2 млн руб.;
- при действующем нормативе ПДКсг 1,2-Дихлорэтана загрязнение потенциально может формировать порядка 9491 дополнительных случаев онкологических заболеваний, что ежегодно определяет потери ВВП на уровне 5 609,4 млн руб. Введение предлагаемого ПДКсг обеспечит предотвращение 9278 случаев онкозаболеваний, или 5 483,5 млн. руб.;

Введение предлагаемых ПДКсг позволит предотвратить в целом по стране порядка 9,5 тысяч случаев онкологических заболеваний каждый год и сэкономить для годового ВВП около 5,614 млрд. рублей. 
На обеспечение медицинской помощи лицам, страдающим онкологическими заболеваниями потребуется ежегодно порядка 2,098 млрд руб. (таблица 3).

Таблица 3 – Прогнозные предотвращённые потери ФОМС на медицинскую помощь для лечения при изменении ПДК сг
№	Наименование вещества	Расчётное количество предотвращённых случаев	Предотвращённые потери в год (млн. руб.)	
1.	Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий	66	14,577	
2.	Бута-1,3-диен	156	34,454	
3.	1,2-Дихлорэтан	9 278	2 049,139	
	Всего:	9 500	2 098,170	

Принимая во внимание отложенный эффект, т.е. предотвращенные потери ВВП и системы здравоохранения на период полной потенциальной трудовой активности преждевременно умерших лиц, экономический эффект на ближайший год после введения новых гигиенических нормативов может составить более 7,712 млрд.руб.   
Достижение ПДКс.г. рассматривается как целевая перспектива, которая обеспечит снижение медико-демографических потерь государства в виде предотвращаемых случаев заболеваний и смертей, в том числе населения в трудоспособном возрасте за счет исключения опасных последствий загрязнения среды обитания.
Вместе с тем, регулятором устанавливается ограничение на применение вносимых критериев безопасности. Проектируемыми изменениями (пп. 42 п. 1 проекта в части сноски «н») закрепляется положение о том, что ПДК среднегодовые не будут использоваться при расчетах размеров санитарно-защитных зон и обосновании нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;
Таким образом, объекты хозяйственной деятельности не будут нести дополнительных затрат на разработку и внедрение природоохранных мероприятий с целью достижения ПДКсг. 

4. Подпункты 2, 38 пункта 1 предполагают внесение изменений в величины ПДКс.с.
При этом хозяйствующие субъекты не понесут дополнительных расходов на обеспечение достижения обязательных требований. Анализ государственных докладов и статистической отчетности показал, что по азота оксиду и стиролу в течение 2023 г. не фиксировалось превышений указанных уровней (ПДКсс). Затрат на снижение выбросов данных веществ от хозяйствующих субъектов не потребуется, поскольку выбросы, которые нормировались до 2021 г. (ГН 2.1.6.3492-17) и учитывались в проектах санитарно-защитных зон, обеспечивали безопасность населения. Таким образом, объекты хозяйственной деятельности не будут нести дополнительных затрат на разработку и внедрение природоохранных мероприятий с целью достижения ПДКсс.

5. Подпунктом 41 пункта 1 предусмотрено дополнение пунктом 717 таблицы 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 ранее технически утерянным при переиздании нормативом для вещества «Аверсектин С», который включен в проект по предложению хозяйствующего субъекта (производителя пестицидов), в процессе производственной деятельности которого в атмосферный воздух выбрасывается данный компонент. В соответствии с санитарным законодательством такая деятельности не может осуществляться без установления соответствующего гигиенического норматива компонента выбросов. Производство с выбросом нормируемого компонента в настоящее время носит единичный характер.
 
6. Подпунктом 41 пункта 1 также предусмотрено дополнение пунктами 718-721 таблицы 1.1 СанПиН 1.2.3685-21, касающееся установления новых обязательных требований – «выброс запрещен» – для четырех новых веществ. 
Введение указанных ограничений необходимо в целях обеспечения возможности производства лекарственных препаратов на территории Российской Федерации, технологически обеспечивая непопадание данных веществ непосредственно в атмосферный воздух, и направлено на реализацию Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2023 г. № 1495-р. Таким образом, будет обеспечиваться лекарственная независимость и национальная безопасности Российской Федерации за счет локального производства по полному производственному циклу стратегически значимых групп лекарственных средств на территории Российской Федерации, в том числе за счет увеличения количества собственных оригинальных лекарственных препаратов, путем выстраивания кооперационных связей, охватывающих весь жизненный цикл фармацевтической продукции - от производства сырьевых ингредиентов и готовой продукции до дистрибуции, потребления и утилизации. Производство с выбросом 4 нормируемых компонентов в настоящее время носит единичный характер.

7. Подпунктом 42 пункта 1 и подпунктом 39 пункта 2 предусматривается включение ранее установленных и редакционно упущенных при переиздании СанПиН пояснений к сноскам, указанным в таблице 1.1 и таблице 1.2. 
Пп. 38 пункта 2 проекта сформирован с учетом предложений ФМБА России и содержит ряд гигиенических нормативов и требований в отношении специфических веществ (отравляющих веществ, ракетного топлива, компонентов ракетного топлива и продуктов из деструкции в различных средах, взрывчатых веществ и др.), контроль за которыми осуществляется на специальных объектах и территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России, в т.ч. бывших объектах по уничтожению химического оружия. Круг таких объектов ограничен,с высокой спецификой деятельности. 

8. Пунктами 4 и 5 проекта предусмотрено установление 1 нового гигиенического норматива (ПДК) микроорганизма-продуцента и 6 новых гигиенических нормативов бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Нормативы разработаны и включены в проект по предложению хозяйствующих субъектов, в процессе производственной деятельности которых в атмосферный воздух выбрасываются данные компоненты, в связи с чем в соответствии с санитарным законодательством такая деятельности не может осуществляться без определения безопасных ровней поступающих в атмосферный воздух компонентов. Производство с выбросом нормируемых компонентов в настоящее время носит единичный характер. При этом возможность производства и применения данных бактериальных препаратов позволит хозяйствующим субъектам повысить урожайность различных видов культур, защитить культурные сельскохозяйственные растения от различных видов болезней, а также очистить природные экосистемы от нефтепродуктов.

Субъекты регулирования понесут денежные издержки на ознакомление с указанными изменениями обязательных требований. Более подробно см. раздел 4.2. сводного отчета.

Пояснения к изменениям в главу II «Химические и биологические факторы производственной среды» СанПиН 1.2.3685-21 (пункты 6 (пп. 1-25), 7 (пп. 1-2), 8)

Проект изменений в части главы II «Химические и биологические факторы производственной среды» включает пункты, касающиеся содержания загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны, а также предельно допустимых концентраций микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны. Проектируемые изменения в сравнении с действующей редакцией СанПиН 1.2.3685-21 прилагаются в отдельной таблице.

1. Правки технического характера содержатся в: подпунктах 2-9, 13-19, 22-23 пункта 6, подпункте 1 пункта 7 – исправление технической ошибки в названии химического вещества, уточнение синонимов; подпунктах 10-12, 20 пункта 6 – исправление технической ошибки в указании номера CAS; подпункте 1 пункта 6 и подпункте 2 пункта 7 – исправление технической ошибки, удаление дублирующей информации; подпункте 21 пункта 6 – исправление технической ошибки в указании обозначения «-1/6» (заменяется на «1/6»); подпункте 25 пункта 6 – уточнение сноски. Данными изменениями не устанавливаются новые условия, ограничения, запреты, обязанности и, соответственно, они не приведут к изменению издержек хозяйствующих субъектов.

2. Подпунктом 24 пункта 6 предусматривается включение ранее установленных и редакционно упущенных при переиздании СанПиН гигиенических нормативов для ряда вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которые ранее были разработаны на основе предложений хозяйствующих субъектов, в процессе деятельности которых выбрасываются данные вещества. Для некоторых из данных веществ гигиенические нормативы уже установлены в действующей редакции СанПиН 1.2.3685-21 в других объектах окружающей среды (атмосферный воздух, вода и т.д.). Величины гигиенических нормативов, включенные в проект, не менялись по сравнению с ранее действующими, и фактически несмотря на упущения фактически требования продолжают обеспечиваться хозяйствующими субъектами.

3. Пунктом 8 предусмотрено установление 1 нового гигиенического норматива (ПДК) микроорганизма-продуцента/компонента бактериального препарата в воздухе рабочей зоны. Норматив разработан и включен в проект по предложению хозяйствующего субъекта, в процессе производственной деятельности которого в воздух рабочей зоны выбрасывается данный компонент, в связи с чем в соответствии с санитарным законодательством такая деятельности не может осуществляться без определения безопасности производственных условий, то есть без установления соответствующего гигиенического норматива. Производство с выбросом нормируемого компонента в настоящее время носит единичный характер. При этом в последующем данный норматив может быть применен при организации аналогичных производств, без дополнительных затрат дополнительную оценку безопасности в части содержания нормируемого в пункте 8 проекта микроорганизма-продуцента/компонента бактериального препарата в воздухе рабочей зоны.

Субъекты регулирования понесут денежные издержки на ознакомление с указанными изменениями обязательных требований. Более подробно см. раздел 4.2. сводного отчета.

Пояснения к изменениям в главу III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 (пункты 9 (пп. 1-2), 10-15, 16 (пп. 1-13), 17 (пп. 1-3))

1. Правки технического характера содержатся в: подпунктах 1 и 2 пункта 9 – устранено дублирование показателя «запах» для нецентрализованного водоснабжения; подпунктах 1, 2, 4, 6, 9 пункта 16 – исправление названий химических веществ; подпункте 3 пункта 16 – устранено дублирование строк 23-26 и 27-30; подпункте 5 пункта 16 – устранена техническая ошибка в идентификационном номере CAS; пункте 15 – уточняется наименование таблицы с учетом синхронизации с ее содержанием. 

2. В подпункте 7 пункта 16 проекта предусмотрена редакционно-уточняющая правка в наименовании показателя (дополнено словами «по азоту»), которая синхронизирует данное положение СанПиН 1.2.3685-21 с формулировками применяемого метода его определения – ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ». 

3. В подпункте 8 пункта 16 проекта предусмотрена редакционно-уточняющая правка в части внесения уточняющей сноски «о» к показателю в столбце строки 892 столбца 2 таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Озон (при озонировании воды)» с учетом предложений хозяйствующих субъектов, что в целом будет способствовать более единообразному правоприменению. 
Проектируемая в подпункте 13 пункта 21 проекта сноска «о» уточняет, что контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут. – https://бмэ.орг/index.php/ОЗОНИРОВАНИЕ_ВОДЫ; Орлов В. А. Озонирование воды. М.: Стройиздат, 1984. — 88 с. 

4. В подпункте 10 пункта 16 на показатель «хлор» в строке 1230 таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 распространена поясняющая сноска «н», проектируемая в подпункте 13 пункта 21 проекта с учетом предложений хозяйствующих субъектов. Редакция поясняющей сноски «н – при обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут. Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть». Также уточнены (систематизированы) виды вод, в которых контролируется данный показатель. 

5. В подпункте 12 пункта 16 предусматривается уточнение сноски «г» к таблице 3.13 в части значения норматива для иного случая оценки суммы летучих фенолов (фенольного индекса) - «в питьевой воде»: «г - ПДК фенола относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде (кроме питьевой воды) в концентрациях 0,1 мг/л, содержание суммы летучих фенолов (фенольный индекс) в питьевой воде в концентрациях 0,25 мг/л». 
В случае использовании наиболее часто применяемого метода определения по МУК 4.1.1263-03 «Измерение массовой концентрации фенолов общих и летучих флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования» проектируемое изменение не влечет удорожания стоимости анализа. 

6. В подпункте 11 пункта 16 предусмотрено дополнение таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 новыми гигиеническими нормативами в различных видах вод для девяти веществ, связанных с производством твёрдого ракетного топлива, которые разрабатывались с учетом предложений учреждений ФМБА России и хозяйствующих субъектов, в процессе производственной деятельности которых могут выделяться данные компоненты и загрязнять воду. При этом учитывая специфический характер объектов и территорий, для которых разрабатывалось данное регулирование, а также информацию ФМБА России, исследования проводятся в установленном порядке в целом как сложившая практика.

7. Пункт 10 проекта предусматривает изложение абзаца четвертого пункта 13 таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 в редакции: «Определение спор сульфитредуцирующих клостридий проводится в системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть».  Правка редакционного характера и направлена на единообразное правоприменение требования, однозначно регламентируя, что определение спор сульфитредуцирующих клостридий перед подачей воды в распределительную сеть осуществляется только при водоподготовке поверхностных водоисточников. 

8. В пункте 11 проекта предусматривается редакционно-уточняющая правка, направленная на синхронизацию используемой терминологии в целях однозначного понимания вида вод, в которых контролируется показатель Legionella pneumophila. Так, проектируемые изменения в абзац шестой пункта 13 таблицы 3.5 уточняют, что «Показатель Legionella pneumophila определяют в воде горячего водоснабжения». 

9. Пунктом 12 проекта предусматриваются изменения в главу III в части дополнения СанПиН 1.2.3685-21 пунктом 13.1 в редакции:
«13.1. Для подземных источников централизованного питьевого водоснабжения применяются органолептические показатели, обобщенные показатели и основные санитарно-микробиологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, приведенные в строках 1-3 и 5 таблицы 3.1, в строках 1-6 таблицы 3.3, строках таблицы 3.5 с наименованиями «Общее микробное число (ОМЧ) (37  1,0) °C», «Обобщенные колиформные бактерии», «Escherichia coli (E. coli)» и «Энтерококки». 
Для подземных источников централизованного питьевого водоснабжения, а также перед поступлением воды из таких  подземных источников в распределительную сеть и в местах ее водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей  показатели «Колифаги», «Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы» и «Возбудители кишечных инфекций вирусной природы» определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более из указанных основных санитарно-микробиологических показателей, а также по эпидемическим показаниям.».
Для проведения расчета издержек была выбрана Московская  область, в которой наибольшее количество подземных источников, которые используются для питьевого водоснабжения (для примера взят прейскурант цен на платные услуги аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», https://www.cgemo.ru/uslugi/preyskurant/). В настоящее время контроль осуществляется хозяйствующими субъектами в обязательном порядке по 5 показателям, установленным СанПиН 1.2.3685-21. С учетом проектируемых изменений контроль будет осуществляться по 4 показателям с периодичностью 4 раза в год (приложение 4 СанПиН 1.2.3684-21). 
Таким образом, текущая сумма на контроль обязательных показателей (5 обязательных показателей) составляет 14536 руб./год, а после внесения проектируемых изменений (4 обязательных показателя) составит 9364 руб./год исходя из стоимости анализа питьевой воды отдельно на колифаги общедоступным методом в аккредитованной лаборатории порядка 1 293 руб. (с периодичностью контроля 4 раза в год). В Российской Федерации количество подземных источников составляет 89168 единиц по данным Росстата https://www.fedstat.ru/indicator/37335. Таким образом, затраты суммарно на контроль по 5-ти санитарно-показательным микроорганизмам в настоящее время составляют по всем подземным источникам в Российской Федерации 14536 руб./год х 89168=1 296 146 048 рублей/год, а контроль по 4 показателям после введения проектируемых изменений составит 9364х89168=834 969 152 рублей. При введении проектируемого регулирования снижение затрат на контроль питьевой воды из подземных источников в целом по Российской Федерации по обязательным показателям микробиологической безопасности с учетом усредненных оценок составит за год - 461 176 896 руб., за два года - 922 353 792 рублей. Расчеты прилагаются в формате Excel по установленной форме.

10. Пунктом 13 проекта таблицу 3.9 СанПиН 1.2.3685-21 предусматривается изложить в уточненной редакции:

Показатели	Единицы измерения	Норматив	
Основные показатели:	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	 500	
E. coli	КОЕ/100 см3	 100	
Энтерококки	КОЕ/100 см3	 100	
Колифаги	БОЕ/100 см3	 100	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 10 дм3	Отсутствие	
Дополнительные показатели:	
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм3	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм3	Отсутствие	

В вышеуказанной таблице предусматриваются правки технического, уточняющего характера. Так, санитарно-показательные микроорганизмы безопасности обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты разнесены на основные и дополнительные показатели.  К основным показателям отнесены обобщенные колиформные бактерии, E. coli, энтерококки, колифаги, цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов. К дополнительным показателям отнесены возбудители кишечных инфекций бактериальной природы; возбудители кишечных инфекций вирусной природы. Кроме того, уточнены единицы измерения для показателя «Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов» для корректной экспертной оценки, выдаваемой аккредитованными лабораториями по результатам контроля данного показателя в обеззараженных сточных водах, предназначенных к сбросу в поверхностные водные объекты, в соответствии с утвержденными в установленном порядке методами контроля. 

11. Согласно пункту 14 проекта глава III СанПиН 1.2.3685-21 дополняется уточняющим пунктом 16.1, позволяющим хозяйствующим субъектам более корректно (единообразно) обеспечивать контроль за безопасностью обеззараженных сточных вод. Редакция проектируемого пункта: «16.1. Дополнительные показатели, приведенные в таблице 3.9, определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.».

Пояснения к изменениям в главу IV «Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий» СанПиН 1.2.3685-21 (пункт 18 (пп. 1-3))

Пунктом 18 предусматриваются изменения, носящие технический и/или редакционно-уточняющий характер: 

1. В подпункте 1 – исправлена техническая ошибка в наименовании таблицы 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 со «Степени микробиологического загрязнения почвы» на «Степени санитарно-химического, микробиологического, паразитологического и вирусологического загрязнения почвы», так как действующая редакция наименования таблицы не в полной мере отражает ее содержание.

2. В подпункте 2 – удалена дублирующаяся в таблице строка с наименованием «Оценка степени эпидемической опасности почвы».

3. В подпункте 3 – вносятся редакционные уточнения в таблице 4.6 строка 8 (с учетом удаления ранее дублирующей строки) в столбце 1  показателя «патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, КОЕ/г», в частности, дополняется словами «(введение дополнительных патогенных бактерий основывается на анализе эпидемиологической ситуации в регионе)» в целях совершенствования оценки почвы по микробиологическим показателям. 

Субъекты регулирования понесут денежные издержки на ознакомление с указанными изменениями обязательных требований. Более подробно см. раздел 4.2. сводного отчета.

Пояснения к изменениям в главу V «Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)» СанПиН 1.2.3685-21 

(пункты 19 (пп. 1-3), 20-21, 22 (пп. 1-2), 23-25, 26 (пп. 1-4), 27-32, 33 (пп. 1-2), 34 (пп. 1-2), 35-40, 41 (пп. 1-2), 42-51, 52 (пп. 1-6), 53-56)

Все пункты проекта в части изменений в главу V «Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)» носят технический и/или редакционно-уточняющий характер и не устанавливают новые условия, ограничения, запреты, обязанности. Ниже приводится подробное описание:

1. п.19 пп. 1) – в п. 38 СанПиН 3685 исправлена техническая ошибка в формуле расчета допустимого времени пребывания при воздействии электрического поля. 

2. п.19 пп. 2) – в п. 39 СанПиН 3685 исправлена техническая ошибка в формуле расчета допустимого времени пребывания при нахождении персонала в зонах с различной напряженностью электрического поля. 

3. п.19 пп. 3) - в п. 77 СанПиН 3685 внесена правка редакционно-уточняющего характера.

4. п. 20 - в п. 86 исправлена техническая ошибка – добавлена ссылка на таблицу, о которой идет речь в данном пункте.

5. п. 21 - в таблицах 5.18 и 5.46 исправлена техническая ошибка, допущенная в единицах измерения.

6. п. 22 пп. 1) - в таблице 5.10 исправлена техническая ошибка, допущенная в наименовании столбца.

7. п. 22 пп. 2) - в таблице 5.10 исправлена техническая ошибка, допущенная в расстановке знака сравнения.

8. п. 23 - исправлена техническая ошибка, допущенная в нумерации таблиц 5.24 и 5.25 (исключено дублирование номера таблиц).

9. п. 24 - исправлена техническая ошибка, допущенная в наименовании таблицы.

10. п. 25 - исправлена техническая ошибка, допущенная в формулировке определения «постоянного шума».

11. п. 26 пп. 1) - исправлена техническая ошибка, допущенная в заголовке таблицы 5.35.

12. п. 26 пп. 2) - исправлена техническая ошибка - удалено некорректное слово «источники».

13. п. 26 пп. 3) - исправлена техническая ошибка по указанию на сноску. Изменения редакционно-уточняющего характера для правильного применения норматива при установлении приаэродромной территории.

14. п. 26 пп. 4) - исправлена техническая ошибка. Изменения редакционно-уточняющего характера для правильного применения норматива при установлении приаэродромной территории.
15. п. 27-29 - исправлены технические ошибки, допущенные в формулировке применения поправки.

16. п. 30 - изложение пп. а) и б) пункта 107 главы V - исправлена техническая ошибка, допущенная в формулировке определения «постоянной» и «непостоянной» вибрации.

17. п. 31 - исправлена техническая ошибка, допущенная в формулировке измеряемой величины вибрации.

18. п. 32 - исправлена техническая ошибка, добавлена ссылка на таблицу 5.37.

19. п. 33 пп. 1) и 2) - исправлена техническая ошибка, допущенная в наименовании столбцов 2 и 3 таблицы 5.38.

20. п. 34 пп. 1) и 2) - исправлена техническая ошибка. Изменения редакционно-уточняющего характера для правильного применения норматива.

21. п. 35-40 - исправлена технические ошибки. Изменения редакционно-уточняющего характера для правильного применения нормативов.

22. п. 41 пп. 1) и 2) - исправлена техническая ошибка. Изменения редакционно-уточняющего характера для правильного применения норматива.

23. п. 42 -  признаны утратившими силу отдельные положения для исправления технических ошибок. 

24. п. 43-51 - исправлены техническая ошибка и внесены изменения редакционно-уточняющего характера для корректного применения нормативов. 

25. п. 52 пп. 1) - 6) - исправлены технические ошибки, допущенные в формировании таблицы. 

26. п. 53-56 – исправлены технические ошибки в нумерациях таблиц, устранено дублирование, уточнены технически упущенные параметры физических факторов.

Субъекты регулирования понесут денежные издержки на ознакомление с указанными изменениями обязательных требований. Более подробно см. раздел 4.2. сводного отчета.

Пояснения к изменениям в главу VII «Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и профессионального образования, электронным учебным изданиям» СанПиН 1.2.3685-21 (пункт 57 проекта)

Пункт 57 предусматривает исправление технической ошибки, направленное на повышение внутренней системности акта в части приведения в соответствие положений пункта 272 СанПиН 1.2.3685-21 с пунктом 216 СанПиН 1.2.3685-21, касающихся требования о соответствии полиграфических материалов, применяемых для изготовления печатных книжных, журнальных и газетных изданий, требованиям химической безопасности.

Субъекты регулирования понесут денежные издержки на ознакомление с указанными изменениями обязательных требований. Более подробно см. раздел 4.2. сводного отчета.