Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________2025 г. № ______
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719

Правительство Российской Федерации постановляет:
1.	Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства российской промышленной продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации 2015, № 30, ст. 4597; 2017, № 21, ст. 3003; № 40, ст. 5843; 2019, № 4, ст. 339; 2024, № 28, ст. 4023).
2.	Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.

Председатель Правительства
     Российской Федерации                                                                    М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____________ г. № ______

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2015 г. № 719

1.	Раздел XIX «Насосное оборудование» изложить в следующей редакции:

28.13.11.120	Насосы смазочные (лубрикаторы) и агрегаты на их основе
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насос39:
корпус насоса, работающий под давлением:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (60 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (100 баллов);
ротор/рабочий орган насоса (плунжер, поршень, мембрана, шибер, шестерня, винт)39:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка39 (70 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение – за исключением подрезки диаметра под требуемые параметры –, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (100 баллов);
прочие детали статора насоса40:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (40 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (60 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки насоса на территории Российской Федерации (40 баллов);
выполнение сборочных операций насоса на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение гидравлических и параметрических испытаний на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (60 баллов);
применение в составе насоса комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые уплотнения/уплотнительные элементы (40 баллов);
подшипники (30 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов (КИП) (100 баллов);
насосный агрегат39: 
применение в составе агрегата насоса или насосной части, произведенных на территории Российской Федерации (совокупное суммарное количество баллов - в соответствии с приведенной выше системой оценок для насоса, составляющее: с 1 января 2027 г. – не менее 750 баллов, 
с 1 января 2028 г. – не менее 800 баллов, с 1 января 2030 г. – не менее 850 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат 39 (50 баллов);
выполнение технологических операций (сварка, термообработка, механическая обработка)39 
на территории Российской Федерации (60 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата на территории Российской Федерации (40 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний, включая параметрические испытания, в составе агрегата
на территории Российской Федерации (70 баллов);
применение в составе агрегата привода насоса (электродвигатель, дизельный двигатель, гидравлический двигатель, турбина), произведенного на территории Российской Федерации (500 баллов);
применение в составе агрегата регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор, мультипликатор)39, произведенного на территории Российской Федерации, при наличии таких операций 
в технологическом процессе производства продукции39 (110 баллов);
применение в составе агрегата комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
муфта соединительная (20 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
или вспомогательные системы насосного агрегата (система электрообогрева, теплоизоляция, шумоизоляция)39, кабельная продукция39 (100 баллов).
	
28.13.11.130	Насосы для охлаждающей жидкости и агрегаты на их основе
		
28.13.12	Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей и агрегаты на их основе
		
28.13.13	Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей и агрегаты на их основе		
из 28.13.14.110	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие и агрегаты на их основе (кроме насосов нефтяных магистральных и подпорных; насосов, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ 32601 и агрегатов на их основе; насосов питательных и конденсатных, насосов двухстороннего входа типа Д и погружных канализационных производительностью свыше 2000 м3/ч и агрегатов на их основе; насосов центробежных для воды, имеющих показатель энергоэффективности MEI>0,4 по ГОСТ 33970(EN 16480, насосных агрегатов и насосных установок на их основе, насосов двухстороннего входа типа Д производительностью менее 2000 м3/ч, насосных агрегатов и насосных установок на их основе; насосов центробежных для воды вертикальных многоступенчатых, имеющих показатель энергоэффективности MEI>0,7 по ГОСТ 33970 (EN 16480) насосных агрегатов и насосных установок на их основе; агрегатов погружных одноступенчатых влагозащищенных по классу IP68 в соответствии с ГОСТ 14254 (IEC 60529); насосов центробежных судовых и агрегатов на их основе) 	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насос39:
корпус насоса, работающий под давлением, или другие детали, выполняющие роль корпусных деталей насоса, работающих под давлением:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (60 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (100 баллов);
рабочее колесо/направляющий аппарат (диффузор) насоса:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка39 (50 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации, 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение – за исключением подрезки диаметра под требуемые параметры –, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (90 баллов);
вал насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, прокат)39 и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (40 баллов);
прочие детали статора насоса40:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (40 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации, 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (40 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки насоса на территории Российской Федерации (40 баллов);
выполнение сборочных операций насоса на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение гидравлических и параметрических испытаний на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (40 баллов);
применение в составе насоса комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые уплотнения (40 баллов);
подшипники (30 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов (КИП) (100 баллов);
насосный агрегат39: 
применение в составе агрегата насоса или насосной части, произведенных на территории Российской Федерации (совокупное суммарное количество баллов - в соответствии с приведенной выше системой оценок для насоса, составляющее: с 1 января 2027 г. – не менее 700 баллов, 
с 1 января 2028 г. – не менее 750 баллов, с 1 января 2030 г. – не менее 850 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (50 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации технологических операций: сварка, термообработка, механическая обработка39 (60 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата на территории Российской Федерации (30 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий агрегата на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний, включая параметрические испытания, в составе агрегата
на территории Российской Федерации (70 баллов);
применение в составе агрегата привода насоса (электродвигатель, дизельный двигатель, турбина), произведенного на территории Российской Федерации (500 баллов) или, в случае изготовления электродвигателя производителем насосного оборудования:
изготовление статора на территории Российской Федерации (250 баллов);
изготовление ротора на территории Российской Федерации (200 баллов);
изготовление вала электродвигателя на территории Российской Федерации (40 баллов);
применение подшипников электродвигателя, изготовленных на территории Российской Федерации (10 баллов);
применение в составе агрегата регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор, мультипликатор)39, произведенного на территории Российской Федерации при наличии таких операций 
в технологическом процессе производства продукции39 (120 баллов);
применение в составе агрегата комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
муфта соединительная (20 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
и/или вспомогательные системы насосного агрегата (система электрообогрева; теплоизоляция; шумоизоляция)39, кабельная продукция39 (100 баллов).
	
из 28.13.14.110	Насосы нефтяные магистральные и подпорные и агрегаты на их основе	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насос39:
корпус насоса, работающий под давлением:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (45 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (35 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (100 баллов);
рабочее колесо/направляющий аппарат (диффузор) насоса:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка39 (40 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации, 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение – за исключением подрезки диаметра под требуемые параметры –, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка (90 баллов);
вал насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, прокат)39 и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (40 баллов);
прочие детали статора насоса40:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка39 (40 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (40 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки насоса на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сборочных операций насоса на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение гидравлических и параметрических испытаний на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (50 баллов);
применение в составе насоса комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые уплотнения (40 баллов);
подшипники (30 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов (КИП) (100 баллов);
насосный агрегат39: 
применение в составе агрегата насоса или насосной части, произведенных на территории Российской Федерации (совокупное суммарное количество баллов - в соответствии с приведенной выше системой оценок для насоса, составляющее: с 1 января 2027 г. – не менее 650 баллов, 
с 1 января 2028 г. – не менее 800 баллов, с 1 января 2030 г. – не менее 850 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (50 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации технологических операций: сварка, термообработка, механическая обработка39 (60 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата на территории Российской Федерации (40 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний, включая параметрические испытания, в составе агрегата на территории Российской Федерации (70 баллов);
применение в составе агрегата привода насоса, произведенного на территории Российской Федерации: электродвигатель, дизельный двигатель (500 баллов);
применение в составе агрегата регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор, мультипликатор)39, произведенного на территории Российской Федерации, при наличии таких операций 
в технологическом процессе производства продукции39 (110 баллов);
применение в составе агрегата комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
муфта соединительная (20 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
или вспомогательные системы насосного агрегата (система электрообогрева, теплоизоляция, шумоизоляция), кабельная продукция39 (100 баллов).
	
из 28.13.14.110	Насосы, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 32601; насосы питательные и конденсатные; насосы двухстороннего входа типа Д и погружные канализационные производительностью свыше 2000 м3/ч и агрегаты на их основе	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насос39:
корпус насоса, работающий под давлением:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (50 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (80 баллов);
рабочее колесо/направляющий аппарат (диффузор) насоса:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка39 (40 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение – за исключением подрезки диаметра 
под требуемые параметры, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (80 баллов);
вал насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, прокат)39 и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии39 (20 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (60 баллов);
прочие детали статора насоса40:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (40 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации сварочных операций и операций термообработки: закалка, нормализация, отпуск, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации операций по механической обработке: точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка39 (70 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки насоса на территории Российской Федерации (40 баллов);
выполнение сборочных операций насоса на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение гидравлических и параметрических испытаний на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (50 баллов);
применение в составе насоса комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые уплотнения, уплотнительные элементы (40 баллов);
подшипники (20 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов (КИП) (100 баллов);
насосный агрегат39: 
применение в составе агрегата насоса или насосной части, произведенных на территории Российской Федерации (совокупное суммарное количество баллов - в соответствии с приведенной выше системой оценок для насоса, составляющее: с 1 января 2027 г. – не менее 700 баллов, 
с 1 января 2028 г. – не менее 750 баллов, с 1 января 2030 г. – не менее 850 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата:
выполнение на территории Российской Федерации заготовительных операций: литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат39 (60 баллов);
выполнение на территории Российской Федерации технологических операций: сварка, термообработка, механическая обработка39 (70 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата на территории Российской Федерации (50 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний, включая параметрические испытания, в составе агрегата на территории Российской Федерации (80 баллов);
применение на территории Российской Федерации в составе агрегата привода насоса: электродвигатель, дизельный двигатель (450 баллов);
применение в составе агрегата регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор, мультипликатор)39, произведенных на территории Российской Федерации, при наличии таких операций 
в технологическом процессе производства продукции)39 (110 баллов);
применение в составе агрегата комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
муфта соединительная (20 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
и/или вспомогательные системы насосного агрегата (система электрообогрева, теплоизоляция, шумоизоляция), кабельная продукция39 (100 баллов).
	
из 28.13.14.110	Насосы центробежные для воды, имеющие показатель энергоэффективности MEI>0,4 по ГОСТ 33970 (EN 16480), насосные агрегаты и насосные установки на их основе;
насосы двухстороннего входа типа Д производительностью менее 2000 м3/ч, насосные агрегаты и насосные установки на их основе	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насос39:
корпус насоса, работающий под давлением:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат)39 на территории Российской Федерации (100 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (50 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (80 баллов);
рабочее колесо/направляющий аппарат (диффузор) насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка)39 на территории Российской Федерации (95 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции)39 (30 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение – за исключением подрезки диаметра под требуемые параметры, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (80 баллов);
вал насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, прокат)39 и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (10 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (30 баллов);
прочие детали статора насоса40:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (40 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки насоса на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение сборочных операций насоса на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение гидравлических и параметрических испытаний на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (30 баллов);
применение в составе насоса комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые уплотнения (15 баллов);
подшипники (10 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
и/или вспомогательные системы (система электрообогрева; теплоизоляция; шумоизоляция); кабельная продукция39 (100 баллов);
насосный агрегат/насосная установка39: 
применение в составе агрегата/установки насоса или насосной части, произведенных на территории Российской Федерации (совокупное суммарное количество баллов - в соответствии с приведенной выше системой оценок для насоса, составляющее: с 1 января 2027 г. – не менее 750 баллов, 
с 1 января 2028 г. – не менее 850 баллов, с 1 января 2030 г. – не менее 910 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата/установки:
выполнение заготовительных операций (литье; поковка; штамповка, вальцовка, порезка, прокат)36 на территории Российской Федерации (60 баллов);
выполнение технологических операций (сварка; термообработка; механическая обработка)36 
на территории Российской Федерации (70 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата/установки на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (40 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата/установки (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний, включая параметрические испытания, в составе агрегата на территории Российской Федерации (80 баллов);
применение в составе агрегата/установки привода насоса (электродвигатель, дизельный двигатель, турбина), произведенного на территории Российской Федерации, приобретенного производителем для применения в составе агрегата (450 баллов) или, в случае изготовления производителем насосного оборудования электродвигателя, применяемого в составе агрегата:
изготовление статора на территории Российской Федерации (250 баллов);
изготовление ротора на территории Российской Федерации (160 баллов);
изготовление вала электродвигателя на территории Российской Федерации (30 баллов);
применение подшипников электродвигателя, изготовленных на территории Российской Федерации (10 баллов);
применение в составе агрегата/установки регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор, мультипликатор)39, произведенного на территории Российской Федерации (70 баллов);
применение в составе агрегата/установки комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
муфта соединительная (20 баллов);
наличие прав на программное обеспечение контроллера управления насосной установкой (100 баллов).
	
из 28.13.14.110	Насосы центробежные для воды вертикальные многоступенчатые, имеющие показатель энергоэффективности MEI>0,7 по ГОСТ 33970 (EN 16480) насосные агрегаты и насосные установки на их основе	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насос39:
корпус насоса, работающий под давлением:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, аддитивные технологии)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сварочных операций или операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы)39 на территории Российской Федерации (140 баллов);
рабочее колесо/направляющий аппарат (диффузор) насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, штамповка, аддитивные технологии)39 
на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение сварочных операций на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение – за исключением подрезки диаметра 
под требуемые параметры, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы)39 на территории Российской Федерации (70 баллов);
вал насоса:
применение заготовки, произведенной на территории Российской Федерации и выполнение операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 или сварочных операций на территории Российской Федерации (50 баллов);
прочие детали статора насоса40:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, аддитивные технологии)39 на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение сварочных операций или операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (25 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки насоса на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сборочных операций насоса на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение гидравлических и параметрических испытаний на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение специальных покрытий (катафорезные, гальванические, порошковые, керамические, композитные)39 на территории Российской Федерации (70 баллов);
применение в составе насоса комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые уплотнения (15 баллов);
подшипники (10 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
или вспомогательные системы (система электрообогрева, теплоизоляция, шумоизоляция), кабельная продукция39 (100 баллов);
насосный агрегат/насосная установка39: 
применение в составе агрегата/установки насоса или насосной части, произведенных на территории Российской Федерации (совокупное суммарное количество баллов - в соответствии с приведенной выше системой оценок для насоса, составляющее: с 1 января 2027 г. – не менее 600 баллов, 
с 1 января 2028 г. – не менее 750 баллов, с 1 января 2030 г. – не менее 850 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата/установки:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, аддитивные технологии)39 на территории Российской Федерации (60 баллов);
выполнение технологических операций (сварка, термообработка, механическая обработка)39 
на территории Российской Федерации (70 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата/установки на территории Российской Федерации (20 баллов);
нанесение специальных покрытий (катафорезные, гальванические, порошковые, керамические, композитные)39 на территории Российской Федерации (70 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата/установки (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний, включая параметрические испытания, в составе агрегата на территории Российской Федерации (80 баллов);
применение в составе агрегата привода насоса (электродвигатель асинхронный, класс энергоэффективности не ниже IE3), произведенного на территории Российской Федерации, приобретенного производителем для применения в составе агрегата (500 баллов) или, в случае изготовления производителем насосного оборудования электродвигателя, применяемого в составе агрегата: 
изготовление статора на территории Российской Федерации (вырубка пластин, сборка, намотка, пропитка) (200 баллов)39;
изготовление ротора на территории Российской Федерации (вырубка пластин, сборка, заливка «беличьей клетки», механическая обработка) (200 баллов)39;
изготовление вала электродвигателя на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сборочных операций на территории Российской Федерации (15 баллов);
проведение испытаний на территории Российской Федерации (35 баллов);
применение в составе агрегата/установки регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор, мультипликатор)39, произведенного на территории Российской Федерации (50 баллов);
применение в составе агрегата/установки комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
муфта соединительная (20 баллов);
наличие прав на программное обеспечение контроллера управления насосной установкой (100 баллов).
	
из 28.13.14.110	Агрегаты электронасосные погружные одноступенчатые влагозащищенные по классу IP68 в соответствии с ГОСТ 14254 (IEC 60529)	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насосный агрегат39: 
корпус насоса, работающий под давлением:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат)39 на территории Российской Федерации (105 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации (40 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (80 баллов);
рабочее колесо/направляющий аппарат (диффузор) насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка)39 на территории Российской Федерации (90 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение – за исключением подрезки диаметра 
под требуемые параметры, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
вал насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, прокат)39 и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
прочие детали статора насоса40:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат)39 на территории Российской Федерации (40 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (60 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат)39 на территории Российской Федерации (60 баллов);
выполнение технологических операций (сварка, термообработка, механическая обработка)39 
на территории Российской Федерации (70 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата на территории Российской Федерации (110 баллов);
нанесение специальных покрытий на территории Российской Федерации (100 баллов);
сборочные операции:
выполнение сборочных операций насосной части, включая сборку ротора и балансировку 
на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний в составе агрегата или установки, включая гидравлические испытания 
на прочность и плотность и параметрические испытания на территории Российской Федерации (160 баллов);
применение в составе агрегата привода насоса (электродвигатель, дизельный двигатель, турбина), произведенного на территории Российской Федерации, приобретенного производителем 
для применения в составе агрегата (450 баллов) или, в случае изготовления производителем насосного оборудования электродвигателя, применяемого в составе агрегата:
изготовление статора на территории Российской Федерации (250 баллов);
изготовление ротора на территории Российской Федерации (160 баллов);
изготовление вала электродвигателя на территории Российской Федерации (30 баллов);
применение подшипников электродвигателя, изготовленных на территории Российской Федерации (10 баллов);
применение в составе агрегата регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор; мультипликатор)39, произведенного на территории Российской Федерации при наличии таких операций 
в технологическом процессе производства продукции39 (100 баллов);
применение в составе агрегата комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые уплотнения (15 баллов);
подшипники (10 баллов);
муфта соединительная (20 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
или вспомогательные системы насосного агрегата (система электрообогрева, теплоизоляция, шумоизоляция), кабельная продукция36 (110 баллов);
наличие прав на программное обеспечение контроллера управления насосной установкой (50 баллов).
	
из 28.13.14.110	Насосы центробежные судовые (в том числе: балластные, осушительные, пожарные, водоотливные, креновые, дифферентные, грузовые, питательные, циркуляционные, бустерные, конденсатные, дренажные, охлаждающие, масляные, рассольные, насосы винта регулируемого шага, дистиллятные) и агрегаты на их основе	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насос39:
корпус насоса, работающий под давлением:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (100 баллов);
рабочее колесо/направляющий аппарат (диффузор) насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение – за исключением подрезки диаметра 
под требуемые параметры, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (90 баллов);
вал насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, прокат)39 и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск) на территории Российской Федерации (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (40 баллов);
прочие детали статора насоса40:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка)39 на территории Российской Федерации (40 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (20 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (40 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки насоса на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сборочных операций насоса на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение гидравлических и параметрических испытаний на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (50 баллов);
применение в составе насоса комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые уплотнения (40 баллов);
подшипники (30 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов (КИП) (100 баллов);
насосный агрегат39: 
применение в составе агрегата насоса или насосной части, произведенных на территории 
Российской Федерации (совокупное суммарное количество баллов - в соответствии с приведенной выше системой оценок для насоса, составляющее: с 1 января 2027 г. – не менее 750 баллов, 
с 1 января 2028 г. – не менее 800 баллов, с 1 января 2030 г. – не менее 850 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, вальцовка, порезка, прокат)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение технологических операций (сварка, термообработка, механическая обработка)39 
на территории Российской Федерации (60 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата на территории Российской Федерации (40 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний, включая параметрические испытания, в составе агрегата на территории Российской Федерации (70 баллов);
применение в составе агрегата привода насоса (электродвигатель, дизельный двигатель, турбина), произведенного на территории Российской Федерации (500 баллов);
применение в составе агрегата регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор, мультипликатор)39, произведенного на территории Российской Федерации при наличии таких операций 
в технологическом процессе производства продукции39 (110 баллов);
применение в составе агрегата комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
муфта соединительная (20 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
или вспомогательные системы насосного агрегата (система электрообогрева, теплоизоляция, шумоизоляция), кабельная продукция39 (100 баллов).
	
28.13.14.190	Насосы прочие и агрегаты на их основе
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
насос39:
корпус насоса, работающий под давлением/с пониженным давлением:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, резка заготовок)39 на территории Российской Федерации (60 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)36 
на территории Российской Федерации, при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (40 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (100 баллов);
ротор/паропровод/рабочий орган насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, резка заготовок)39 на территории Российской Федерации (70 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение – за исключением подрезки диаметра 
под требуемые параметры, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (90 баллов);
прочие детали статора насоса40 или прочие ключевые узлы и детали насоса:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, резка заготовок)39 на территории Российской Федерации (40 баллов);
выполнение сварочных операций и операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 
на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (30 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки насоса на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение сборочных операций насоса на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение гидравлических и параметрических испытаний на территории Российской Федерации (80 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (60 баллов);
применение в составе насоса комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
концевые/статические уплотнения (40 баллов);
подшипники (30 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов (КИП) (100 баллов);
насосный агрегат39: 
применение в составе агрегата насоса, произведенного на территории 
Российской Федерации (совокупное суммарное количество баллов - в соответствии 
с приведенной выше системой оценок для насоса, составляющее: с 1 января 2027 г. – не менее 750 баллов, с 1 января 2028 г. – не менее 800 баллов, с 1 января 2030 г. – не менее 850 баллов);
рама и опорные конструкции агрегата:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка, резка заготовок)39 на территории Российской Федерации (50 баллов);
выполнение технологических операций (сварка, термообработка, механическая обработка)39 
на территории Российской Федерации (60 баллов);
изготовление трубопроводной обвязки агрегата на территории Российской Федерации (30 баллов);
нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации (20 баллов);
выполнение сборочных операций агрегата (агрегатирование) на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний, включая параметрические испытания, в составе агрегата на территории Российской Федерации (70 баллов);
применение в составе агрегата привода насоса (электродвигатель, дизельный двигатель, турбина), произведенного на территории Российской Федерации (500 баллов)39;
применение в составе агрегата регулятора числа оборотов (преобразователь частоты (ПЧ), гидромуфта)39 или повышающей/понижающей трансмиссии (редуктор, мультипликатор)39, произведенного на территории Российской Федерации при наличии таких операций 
в технологическом процессе производства продукции39 (120 баллов);
применение в составе агрегата комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации:
муфта соединительная (20 баллов);
компоненты контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А) 
или вспомогательные системы насосного агрегата (система электрообогрева, теплоизоляция, шумоизоляция), кабельная продукция39 (100 баллов).
	
28.13.21	Насосы вакуумные и агрегаты на их основе		
28.13.31	Части насосов; части подъемников жидкостей 	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 6;
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на испытательном стенде, расположенном на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза. Аттестация испытательного оборудования в соответствии 
со стандартами стран Евразийского экономического союза;
производство на территории Российской Федерации следующего технологического оборудования 
и выполнение на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий):
комплектующие (запасные части)39:
выполнение заготовительных операций (литье, поковка, штамповка) на территории Российской Федерации (150 баллов);
выполнение сварочных операций на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (120 баллов);
выполнение операций термообработки (закалка, нормализация, отпуск)39 на территории Российской Федерации при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (120 баллов);
выполнение операций по неразрушающему контролю на территории Российской Федерации 
при наличии таких операций в технологическом процессе производства продукции39 (120 баллов);
выполнение операций по механической обработке (точение, сверление, расточка, фрезеровка, нарезание резьбы, шлифование, полировка)39 на территории Российской Федерации (280 баллов);
выполнение сборочных операций на территории Российской Федерации (30 баллов);
проведение испытаний на территории Российской Федерации при необходимости проведения испытаний процессе производства продукции39 (80 баллов);нанесение антикоррозионных и других специальных покрытий на территории Российской Федерации при наличии таких операций 
в технологическом процессе производства продукции39 (100 баллов)».	

	

2. Сноску 6 дополнить абзацами шестым - восьмым следующего содержания:
«письменное согласие правообладателя или гражданско-правовой договор, предусматривающий право использования конструкторской и технической информации;
в случае использования технической и конструкторской документации правопреемником правообладателя - документы, подтверждающие переход права от первоначального правообладателя юридическому лицу в результате реорганизации правообладателя.
Конструкторская и техническая документация должна быть выполнена в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) или в соответствии со стандартами страны происхождения документации.».
3. Дополнить сносками 39 - 40 следующего содержания:
«39 Система оценки применяется к оборудованию (насосу или насосному агрегату), изготовленному в соответствии 
с научно-технической документацией и/или техническими условиями на данный тип продукции, отобранному в соответствии с требованиями ГОСТ 31814, по результатам оценки уровня изготовления которого принято оценивать все изделия данного типа продукции, указанные в технических условиях.
В случае отсутствия какой-либо или всех операций в технологическом процессе производства оборудования, либо отсутствия у рассматриваемого изделия в конструкции тех или иных деталей/компонентов, используемых опционально 
при производстве различных модификаций продукции, следует производить умножение суммы баллов, набранной для рассматриваемого изделия, с учетом конструкции и технологии изготовления, на отношение максимально возможной суммы баллов для рассматриваемой группы оборудования (1000 для насоса и 2000 – для агрегата) к максимально возможной сумме баллов для рассматриваемого изделия, с учетом конструкции и технологии изготовления:
, где
СУМ КРИТ – сумма баллов, служащая оценкой для рассматриваемого изделия, сравниваемая с пороговым критерием для рассматриваемой группы оборудования,
СУМ ИЗД – сумма баллов, набранная для рассматриваемого изделия, с учетом конструкции и технологии изготовления,
СУМmax ИЗД – максимально возможная сумма баллов для рассматриваемого изделия, с учетом конструкции и технологии изготовления,
СУМmax – максимальная возможная сумма баллов для рассматриваемой группы оборудования, равная 1000 для насоса 
и 2000 – для агрегата.
При оценке назначенным количеством баллов нескольких перечисленных операций, деталей или компонентов, оценка осуществляется только тех операций, деталей или компонентов, которые применяются в конструкции данного изделия. 
В случае отсутствия в конструкции одного/одной или нескольких из перечисляемых операций, деталей и компонентов оставшиеся операции, детали и компоненты оцениваются назначенным количеством баллов в полном объеме. В случае отсутствия в конструкции изделия всех перечисляемых операций, деталей или компонентов, назначенное количество баллов не начисляется и применяется вышеприведенный принцип корректировки критериев для рассматриваемого изделия.
Для оценки блочных комплектных насосных установок и насосных станций применяются условия и критерии, приведенные для насосных агрегатов.
40 Под прочими деталями статора насоса понимаются компоненты, входящие в статор насоса, но не являющиеся корпусом, работающим под давлением/с пониженным давлением (например, опорный корпус вертикальных насосов, внутренний корпус двухкорпусных насосов, корпуса подшипников, кронштейны и т.д.)».
4. Дополнить примечанием 81 следующего содержания:
«81. Продукция, классифицируемая кодами по ОК 034–2014 (КПЕС 2008) 28.13.12, 28.13.13, 
из 28.13.14.110, 28.13.14.190, 28.13.31, 28.13.11.120, 28.13.11.130, включенная в раздел XIX настоящего приложения, может быть отнесена к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при условии достижения 
в совокупности следующего суммарного количества баллов за выполнение на территории Российской Федерации указанных операций для каждой единицы продукции:

Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование продукции	с 1 января 2027 г.	с 1 января 2028 г.	с 1 января 2030 г.	
28.13.11.120	Насосы смазочные (лубрикаторы)	не менее 750 баллов (для насосов)
не менее 1200 (для насосных агрегатов)	не менее 800 баллов (для насосов) 
не менее 1500 (для насосных агрегатов)	не менее 850 баллов (для насосов) 
не менее 1800 (для насосных агрегатов)	
28.13.11.130	Насосы для охлаждающей жидкости				
28.13.12	Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей				
28.13.13	Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей				
из 28.13.14.110	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие и агрегаты на их основе (кроме насосов нефтяных магистральных и подпорных; насосов, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ 32601 и агрегатов на их основе; насосов питательных и конденсатных, насосов двухстороннего входа типа Д и погружных канализационных производительностью свыше 2000 м3/ч и агрегатов на их основе; насосов центробежных для воды, имеющих показатель энергоэффективности MEI>0,4 по ГОСТ 33970(EN 16480), насосных агрегатов и насосных установок на их основе, насосов двухстороннего входа типа Д производительностью менее 2000 м3/ч, насосных агрегатов и насосных установок на их основе; насосов центробежных для воды вертикальных многоступенчатых, имеющих показатель энергоэффективности MEI>0,7 по ГОСТ 33970 (EN 16480) насосных агрегатов и насосных установок на их основе; агрегатов погружных одноступенчатых влагозащищенных по классу IP68 в соответствии с ГОСТ 14254 (IEC 60529); насосов центробежных судовых и агрегатов на их основе) 	не менее 700 баллов (для насосов)
не менее 1200 (для насосных агрегатов)	не менее 750 баллов (для насосов)
не менее 1500 (для насосных агрегатов)	не менее 850 баллов (для насосов)
не менее 1800 (для насосных агрегатов)	
из 28.13.14.110	Насосы нефтяные магистральные и подпорные и агрегаты на их основе	не менее 650 баллов (для насосов)
не менее 1400 (для насосных агрегатов)	не менее 800 баллов (для насосов)
не менее 1700 (для насосных агрегатов)	не менее 850 баллов (для насосов)
не менее 1800 (для насосных агрегатов)	
из 28.13.14.110	Насосы, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 32601; насосы питательные и конденсатные; насосы двухстороннего входа типа Д и погружные канализационные производительностью свыше 2000 м3/ч и агрегаты на их основе	не менее 700 баллов (для насосов)
не менее 1100 (для насосных агрегатов)	не менее 750 баллов (для насосов)
не менее 1300 (для насосных агрегатов)	не менее 850 баллов (для насосов)
не менее 1800 (для насосных агрегатов)	
из 28.13.14.110	Насосы центробежные для воды, имеющие показатель энергоэффективности MEI>0,4 по ГОСТ 33970 (EN 16480), насосные агрегаты и насосные установки на их основе;
насосы двухстороннего входа типа Д производительностью менее 2000 м3/ч, насосные агрегаты и насосные установки на их основе	не менее 750 баллов (для насосов)
не менее 1500 (для насосных агрегатов / насосных установок)	не менее 850 баллов (для насосов)
не менее 1700 (для насосных агрегатов / насосных установок)	не менее 910 баллов (для насосов)
не менее 1910 (для насосных агрегатов / насосных установок)	
из 28.13.14.110	Насосы центробежные для воды вертикальные многоступенчатые, имеющие показатель энергоэффективности MEI>0,7 по ГОСТ 33970 (EN 16480) насосные агрегаты и насосные установки на их основе	не менее 600 баллов (для насосов)
не менее 1500 (для насосных агрегатов / насосных установок)	не менее 750 баллов (для насосов)
не менее 1700 (для насосных агрегатов / насосных установок)	не менее 850 баллов (для насосов)
не менее 1800 (для насосных агрегатов / насосных установок)	
из 28.13.14.110	Агрегаты электронасосные погружные одноступенчатые влагозащищенные по классу IP68 в соответствии с ГОСТ 14254 (IEC 60529)	не менее 1500 баллов 
	не менее 1700 баллов
	не менее 1910 баллов
	
из 28.13.14.110	Насосы центробежные судовые (в том числе: балластные, осушительные, пожарные, водоотливные, креновые, дифферентные, грузовые, питательные, циркуляционные, бустерные, конденсатные, дренажные, охлаждающие, масляные, рассольные, насосы винта регулируемого шага, дистиллятные) и агрегаты на их основе	не менее 750 баллов (для насосов)
не менее 1500 (для насосных агрегатов)	не менее 800 баллов (для насосов)
не менее 1700 (для насосных агрегатов)	не менее 850 баллов (для насосов)
не менее 1800 (для насосных агрегатов)».	

28.13.14.190	
Насосы прочие и агрегаты на их основе	не менее 750 баллов (для насосов)
не менее 1200 (для насосных агрегатов)	не менее 800 баллов (для насосов)
не менее 1500 (для насосных агрегатов)	не менее 850 баллов (для насосов)
не менее 1800 (для насосных агрегатов)	
28.13.21	Насосы вакуумные				
28.13.31	Части насосов; части подъемников жидкостей	не менее 500 баллов 	не менее 600 баллов 
	не менее 850 баллов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2015 г. № 719» (далее – проект постановления) разработан 
Минпромторгом России в инициативном порядке.
Проект постановления направлен на уточнение перечня требований 
к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к российской промышленной продукции в отношении насосного оборудования.
Правоприменительная практика по данному вопросу свидетельствует 
о следующем.
Существующие требования к промышленной продукции, предъявляемые 
в целях ее отнесения к российской промышленной продукции, предусмотренные приложением к постановлению Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (далее – Постановление № 719, требования), не отражают текущей ситуации на рынке производства оборудования.
В целях повышения уровня локализации и увеличения предложения на рынке данного оборудования отечественного производства Минпромторгом России разработаны требования, отвечающие возможностям производителей.
В проекте постановления предусмотрена балльная система, учитывающая капиталоемкость, добавленную стоимость, перспективность и критичность технологий производства соответствующей продукции в целях наиболее точного отображения уровня локализации производства продукции на территории Российской Федерации. 
Требования к оборудованию были сформулированы совместно с широким кругом производителей соответствующей продукции, а также отраслевыми объединениями и ассоциациями с учетом существующей в настоящее время структуры производства, и планами по повышению уровня локализации производства.
Таким образом, оценка данных показателей в рамках процедуры отнесения промышленной продукции к произведенной в Российской Федерации является обоснованной и не противоречит законодательству о промышленной политике 
в Российской Федерации.
Дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта постановления не потребуется.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие положений, предусмотренных проектом постановления, не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Проект постановления не направлен на достижение и реализацию документов стратегического планирования, национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов и инициатив социально-экономического развития Российской Федерации. 
В проекте постановления требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 
о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения, отсутствуют.