Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов туристской индустрии, подлежащих классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации о туристской деятельности (за исключением объектов, относящихся к средствам размещения в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2025 г. 
№ 127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов»,  и предоставляемых в них услуг), объема и содержания мер по обеспечению условий доступности для инвалидов указанных объектов и предоставляемых в них услуг 

В соответствии с частью шестой статьи 4 Федерального закона 
от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», частью второй статьи 15 Федерального закона
 от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, приказываю:
1.	Утвердить прилагаемые Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов туристской индустрии, подлежащих классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации о туристской деятельности (за исключением объектов, относящихся
 к средствам размещения в соответствии с Федеральным законом 
от 7 июня 2025 г. № 127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов»,  и предоставляемых в них услуг), объем и содержание мер по обеспечению условий доступности для инвалидов указанных объектов и предоставляемых в них услуг.

2.	Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует по 31 августа 2032 г.

Министр 									М.Г. Решетников

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Минэкономразвития России
от            № 

Порядок 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов туристской индустрии, подлежащих классификации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о туристской деятельности
(за исключением объектов, относящихся к средствам размещения 
в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2025 г. № 127-ФЗ 
«О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», и предоставляемых в них услуг), объем и содержание мер по обеспечению условий доступности для инвалидов указанных объектов 
и предоставляемых в них услуг

1. Реализация мер по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов туристской индустрии, подлежащих классификации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о туристской деятельности 
(за исключением объектов, относящихся к средствам размещения 
в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2025 г. № 127-ФЗ 
«О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов») (далее – объект) и предоставляемых в них услуг осуществляются собственником объекта и (или) субъектом туристкой индустрии, осуществляющим предоставление услуг в объекте (далее - владелец).
2. Владелец обеспечивает следующие условия для беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемым в нем услугам:
1) оснащение объекта и его территории следующими тактильно-визуальными средствами информирования и навигации:
тактильно-визуальной схемой, содержащей рельефно контрастное изображение плана объекта с обозначением на нем помещений и входов 
в здание, мест общего пользования на территории в виде тактильных линий 
и текстур разного характера, в виде пиктограмм, знаков, символов, букв 
и цифр, а также надписей, выполненных рельефно-линейным шрифтом 
и рельефно-точечным шрифтом Брайля (не менее одной схемы при каждом входе на этаж, на котором осуществляется предоставление услуги инвалиду, не менее одной схемы для территории объекта);
направляющими тактильными напольными указателями и тактильными предупредительными вставками (за исключением горнолыжных трасс);
системами радиоинформирования и звукового ориентирования;
2) организацию на территории объектов мест (зон) временного хранения личных кресел-колясок инвалидов с ручным и/или электроприводом;
3) наличие вблизи от общественных помещений (для зданий) или 
от входа в объект не менее одного туалета общего пользования, адаптированного для инвалидов с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, 
а при наличии на этажах объекта туалетов общего пользования – не менее одного адаптированного для инвалидов туалета общего пользования 
на соответствующем этаже;
4) возможность своевременной и внеочередной эвакуации из объекта инвалидов в случае чрезвычайных ситуаций.
3. Кроме условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка,
в средствах размещения, подлежащих классификации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о туристской деятельности 
(за исключением гостевых домов), обеспечиваются:
1) дублирование лестниц для доступа к зданиям и помещениям, входящим в состав объекта, в которых предоставляются услуги инвалидам, пандусами и (или) подъемниками для передвижения кресел-колясок с ручным и/или электроприводом;
2) размещение помещений объекта, в которых предоставляются услуги инвалидам, преимущественно на нижних этажах зданий и (или) оснащение объекта минимум одним пассажирским лифтом или одной подъемной платформой вертикального перемещения с возможностью их использования инвалидом на кресле-коляске; 
3) планировка и оборудование 3% номеров или отдельно стоящих домиков (коттеджей) (но не менее одного) с учетом доступности для инвалидов с нарушениями функции зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, отвечающих следующим требованиям:
возможность доступа к оборудованию (дверные замки, глазки, шкафы; электрические розетки, выключатели освещения, системы отопления 
и кондиционирования, вешалки для одежды, разъемы сетей передачи данных, душ, фены, диспенсеры для мыла и шампуня) из кресла-коляски (с уровня сидячего человека);
оборудование санузла душевой кабиной с нескользящим полом, поддоном без порога и сливным трапом в пол;
наличие в санузле поручней, облегчающих пересадку на сиденье унитаза и обратно;
размещение в пределах досягаемости от унитаза телефона или другого средства связи (в том числе кнопки вызова персонала) для обеспечения возможности гостя вызвать помощь в случае падения или другой чрезвычайной ситуации;
ширина дверей и ширина свободного пространства, включая пространство санузла, достаточные для перемещения и разворота на 180 градусов на кресле-коляске, а также оказания помощи инвалиду;
наличие светозвукового охранно-пожарного оповещателя и тактильного плана эвакуации при пожаре.
4) оснащение лифтов автоматическим речевым оповещателем номера этажа и направления движения, на котором совершена остановка кабины лифта, а также тактильными обозначениями для кнопок вызова и кнопок в кабине.
4. Кроме условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, на пляжах обеспечивается наличие: 
1) не менее одного входа на территорию пляжа, доступного 
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;
2) зоны пляжа с твердым покрытием, оборудованной для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и расположенной не далее 100 метров от общего входа на него;
3) не менее одной душевой кабины и кабины для переодевания, доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;
4) спуска в воду, включающего стационарное или мобильное подъемное устройство (кресло-амфибию) и (или) пандус с двусторонними поручнями, обеспечивающий доступ на глубину не более 0,7 м для посадки в специальное кресло; 
5) не менее одного специального пляжного плавающего шезлонга 
на надувных колесах (для пляжей, которым была присвоена категория I – синий флаг);
	6) спасательных жилетов для предоставления инвалидам на период купания.
5. Кроме условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, 
на горнолыжных трассах (не менее одной из числа горнолыжных трасс, входящих в состав горнолыжного комплекса), обеспечивается наличие:
1) специализированного (адаптативного) прокатного инвентаря;
21) стартовой площадки, адаптированной для инвалидов с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности;
2) мобильной и (или) радиосвязи инвалида с инструктором и (или) сотрудником владельца, ответственным за организацию помощи инвалидам.
6. В целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида, в том числе с использованием кресла-коляски, на территории объекта должно быть предусмотрено наличие:
1) пешеходных дорожек с твердым покрытием;
2) зоны посадки/высадки из транспорта на объекте и (или) на прилагающей территории, имеющую ширину, достаточную для пересадки людей из транспортного средства в кресла-коляски без помещения кресла-коляски на тротуар, тактильных индикаторов опасности, а также пандуса, ведущего с проезжей части к прилегающему пешеходному пути; 
3) не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
на организованной на территории объекта парковке (при наличии) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 
и транспортных средств, перевозящих инвалидов.
Канатная дорога, входящая в состав горнолыжного комплекса, должна обеспечивать доступ на горнолыжные трассы, адаптированные для инвалидов, и соответствовать требованиям порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры внеуличного транспорта и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.
7. Владелец определяет не менее одного сотрудника владельца, ответственного за организацию помощи инвалидам, а также обеспечивает инструктирование или обучение таких сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности объекта для инвалидов.
Сотрудник владельца, ответственный за организацию помощи инвалидам, обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на объекте. На объекте должна быть предусмотрена возможность удаленного вызова инвалидом такого сотрудника. 
	8. Владелец обеспечивает размещение на официальном сайте объекта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальных страницах объекта в социальных сетях информации об условиях доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг, включая информацию о соответствии требованиям, предусмотренным настоящим порядком, а также об иных мерах, предусмотренных для обеспечения доступности для инвалида объекта и предоставляемых в нем услуг.
	9. Владелец обеспечивает допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение..
На принадлежащей средству размещения прилегающей территории следует выделять место для выгула собаки-проводника.
10. При реализации мер, предусмотренных пунктами 2 – 4, 6 настоящего Порядка, рекомендуется руководствоваться положениями национальных стандартов Российской Федерации и сводов правил, определяющих требования к доступности и безопасности для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями).
11. Реализация мер, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1, подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечивается при подготовке проектной документации для строительства объекта капитального строительства или реконструкции соответствующего здания и (или) помещения объекта капитального строительства, а также при проведении капитального ремонта соответствующего помещения объекта капитального строительства.
Реализация мер, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 и подпунктами 1 – 3 пункта 3 настоящего Порядка, обеспечивается при подготовке проектной документации для строительства объекта капитального строительства или реконструкции соответствующего здания и (или) помещения объекта капитального строительства.
Реализация мер, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 
и подпунктами 1 – 3 пункта 3 настоящего Порядком, в средствах размещения, относящихся к некапитальным строениям, сооружениям, обеспечивается с 1 сентября 2027 года.
Реализация меры, предусмотренной подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка, обеспечивается при замене лифтового оборудования.  
Владельцы объектов, предоставление услуг на которых и (или) спрос на услуги которых непосредственно связаны с природными климатическими условиями и (или) со временем года, обеспечивают соответствие объектов требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, ежегодно к дате начала осуществления деятельности в соответствующем году.